PROGRAM MAIN
 VAR
  ADD_1:FB_ADD_1:;
   STRUCT
    VAR_INPUT
     IN1 AT M8191:BOOL:;
     IN2 AT M8190:BOOL:;
     PLUS1 AT D12287:INT:;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     OUT1 AT M8189:BOOL:;
     OUT2 AT M8188:BOOL:;
     PLUS2 AT D12286:INT:;
    END_VAR
    VAR
     RA1 AT M8187:BOOL:;
     RA2 AT M8186:BOOL:;
    END_VAR
   END_STRUCT
 END_VAR
END_PROGRAM
