:Base GPWH_TMTDQ.hlp
:Title GX Developer帮助(特殊继电器，寄存器)
1 Q系列CPU(A模式)
2 特殊继电器
3 一般注释=TMQ_A_P2
3 [代号M9000～9009]
4 [代号M9000]熔断器熔断=TMQ_A_9000
4 [代号M9002]I/O单元校验错误=TMQ_A_9002
4 [代号M9004]MELSECNET/MINI-S3连接主单元错误=TMQ_A_9004
4 [代号M9005]交流电源故障检测=TMQ_A_9005
4 [代号M9006]电池电压过低=TMQ_A_9006
4 [代号M9007]电池电压过低自锁=TMQ_A_9007
4 [代号M9008]自诊断错误=TMQ_A_9008
4 [代号M9009]报警器(报警)检测=TMQ_A_9009
3 [代号M9011～9017]
4 [代号M9011]运行错误标志=TMQ_A_9011
4 [代号M9012]进位标志=TMQ_A_9012
4 [代号M9016]数据存储器清除标志=TMQ_A_9016
4 [代号M9017]数据存储器清除标志=TMQ_A_9017
3 [代号M9020～9029]
4 [代号M9020]用户定时时钟脉冲No.0=TMQ_A_9020
4 [代号M9021]用户定时时钟脉冲No.1=TMQ_A_9021
4 [代号M9022]用户定时时钟脉冲No.2=TMQ_A_9022
4 [代号M9023]用户定时时钟脉冲No.3=TMQ_A_9023
4 [代号M9024]用户定时时钟脉冲No.4=TMQ_A_9024
4 [代号M9025]时钟数据设置响应=TMQ_A_9025
4 [代号M9026]时钟数据错误=TMQ_A_9026
4 [代号M9028]时钟数据读请求=TMQ_A_9028
4 [代号M9029]数据通讯批处理请求=TMQ_A_9029
3 [代号M9030～9039]
4 [代号M9030]0.1秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9030
4 [代号M9031]0.2秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9031
4 [代号M9032]1秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9032
4 [代号M9033]2秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9033
4 [代号M9034]1分时钟(脉冲)=TMQ_A_9034
4 [代号M9036]常(一直为) ON状态=TMQ_A_9036
4 [代号M9037]常(一直为) OFF状态=TMQ_A_9037
4 [代号M9038]启动(运行开始)时产生一个扫描周期的On=TMQ_A_9038
4 [代号M9039]运行状态标志 (启动(运行开始)时产生一个扫描周期的OFF)=TMQ_A_9039
3 [代号M9040～9049]
4 [代号M9040]暂停有效(标志)=TMQ_A_9040
4 [代号M9041]暂停状态=TMQ_A_9041
4 [代号M9042]停止状态=TMQ_A_9042
4 [代号M9043]采样跟踪结束=TMQ_A_9043
4 [代号M9044]采样跟踪=TMQ_A_9044
4 [代号M9045]WDT复位=TMQ_A_9045
4 [代号M9046]采样跟踪=TMQ_A_9046
4 [代号M9047]采样跟踪准备=TMQ_A_9047
4 [代号M9048]LED指示闪烁标志=TMQ_A_9048
4 [代号M9049]输出字符控制=TMQ_A_9049
3 [代号M9051～9059]
4 [代号M9051]CHG 指令无效=TMQ_A_9051
4 [代号M9052]SEG 指令转换=TMQ_A_9052
4 [代号M9054]单步运行标志=TMQ_A_9054
4 [代号M9055]状态锁定完成标志=TMQ_A_9055
4 [代号M9056]主程序P,I设置请求=TMQ_A_9056
4 [代号M9057]子程序1 P,I设置请求=TMQ_A_9057
4 [代号M9058]主程序P,I设置结束=TMQ_A_9058
4 [代号M9059]子程序P,I设置结束=TMQ_A_9059
3 [代号M9065～9066]
4 [代号M9065]分别传递状态=TMQ_A_9065
4 [代号M9066]传递处理切换=TMQ_A_9066
3 [代号M9070～9077]
4 [代号M9070]A8UPU(J)查找需要时间=TMQ_A_9070
4 [代号M9073]闪存ROM写入设定=TMQ_A_9073
4 [代号M9074]闪存ROM写入要求=TMQ_A_9074
4 [代号M9075]闪存ROM写入成功=TMQ_A_9075
4 [代号M9076]闪存ROM写入允许/禁止状态=TMQ_A_9076
4 [代号M9077]顺序积蓄时间测定=TMQ_A_9077
3 [代号M9081～9084]
4 [代号M9081]通信要求登录区BUSY信号=TMQ_A_9081
4 [代号M9084]错误检测=TMQ_A_9084
3 [代号M9091]
4 [代号M9091]运行错误详细标志=TMQ_A_9091
3 [代号M9100～9109]
4 [代号M9100]SFC 程序注册=TMQ_A_9100
4 [代号M9101]SFC 程序启动/停止=TMQ_A_9101
4 [代号M9102]SFC 程序启动状态=TMQ_A_9102
4 [代号M9103]步连续移动有无=TMQ_A_9103
4 [代号M9104]连续移动禁止标志=TMQ_A_9104
4 [代号M9108]步进转移监控定时器启动(对应 D9108) =TMQ_A_9108
4 [代号M9109]步进转移监控定时器启动(对应 D9109) =TMQ_A_9109
3 [代号M9110～9114]
4 [代号M9110]步进转移监控定时器启动(对应 D9110)=TMQ_A_9110
4 [代号M9111]步进转移监控定时器启动(对应 D9111)=TMQ_A_9111
4 [代号M9112]步进转移监控定时器启动(对应 D9112)=TMQ_A_9112
4 [代号M9113]步进转移监控定时器启动(对应 D9113)=TMQ_A_9113
4 [代号M9114]步进转移监控定时器启动(对应 D9114)=TMQ_A_9114
3 [代号M9180～9182]
4 [代号M9180]步进采样跟踪运行标志=TMQ_A_9180
4 [代号M9181]步进采样跟踪运行标志=TMQ_A_9181
4 [代号M9182]采样跟踪许可=TMQ_A_9182
3 [代号M9196～9199]
4 [代号M9196]块停止时的运行输出=TMQ_A_9196
4 [代号M9197]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMQ_A_9197
4 [代号M9198]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMQ_A_9198
4 [代号M9199]在线采样跟踪状态锁定数据反馈=TMQ_A_9199
2 连接用特殊继电器
3 一般注释=TMQ_A_P3
3 本站为主站
4 [代号M9200～9207]
5 [代号M9200]接收到LRDP 指令=TMQ_A_9200
5 [代号M9201]LRDP 指令(执行)完成=TMQ_A_9201
5 [代号M9202]接收到LWTP 指令=TMQ_A_9202
5 [代号M9203]接收到LWTP 指令=TMQ_A_9203
5 [代号M9206]主机连接参数错误=TMQ_A_9206
5 [代号M9207]两主站之间的连接参数不匹配=TMQ_A_9207
4 [代号M9210]
5 [代号M9210]连接卡错误(主站)=TMQ_A_9210
4 [代号M9224～9227]
5 [代号M9224]连接状态=TMQ_A_9224
5 [代号M9225]正向环路错误=TMQ_A_9225
5 [代号M9226]反向环路错误=TMQ_A_9226
5 [代号M9227]环路测试状态=TMQ_A_9227
4 [代号M9232～9238]
5 [代号M9232]局部站运行状态=TMQ_A_9232
5 [代号M9233]局部站错误检测=TMQ_A_9233
5 [代号M9235]局部站或远程I/O站参数错误检测=TMQ_A_9235
5 [代号M9236]局部站或远程I/O站初始化通讯状态=TMQ_A_9236
5 [代号M9237]局部或远程I/O站错误=TMQ_A_9237
5 [代号M9238]局部或远程I/O站正向/反向环路错误=TMQ_A_9238
3 本站为本地站
4 [代号M9204～9205]
5 [代号M9204]LRDP 指令(执行)完成=TMQ_A_9204
5 [代号M9205]LWTP 指令(执行)完成=TMQ_A_9205
4 [代号M9211]
5 [代号M9211]连接卡错误(局部站)=TMQ_A_9211
4 [代号M9240～9247]
5 [代号M9240]连接状态=TMQ_A_9240
5 [代号M9241]正向环路错误=TMQ_A_9241
5 [代号M9242]反向环路错误=TMQ_A_9242
5 [代号M9243]执行环路回送=TMQ_A_9243
5 [代号M9246]未接收到数据=TMQ_A_9246
5 [代号M9247]未接收到数据=TMQ_A_9247
4 [代号M9250～9255]
5 [代号M9250]未接收到参数=TMQ_A_9250
5 [代号M9251]连接中断=TMQ_A_9251
5 [代号M9252]环路测试状态=TMQ_A_9252
5 [代号M9253]主站运行状态=TMQ_A_9253
5 [代号M9254]其它局部站的运行状态=TMQ_A_9254
5 [代号M9255]其它局部站的错误状态=TMQ_A_9255
2 特殊寄存器
3 一般注释=TDQ_A_P2
3 [代号D9000～9009]
4 [代号D9000]熔断器熔断=TDQ_A_9000
4 [代号D9002]I/O模块校验错误=TDQ_A_9002
4 [代号D9004]MINI连接主站模块错误=TDQ_A_9004
4 [代号D9005]交流电压过低=TDQ_A_9005
4 [代号D9008]自诊断错误=TDQ_A_9008
4 [代号D9009]报警器检测=TDQ_A_9009
3 [代号D9010～9019]
4 [代号D9010]错误指令指示=TDQ_A_9010
4 [代号D9011]错误指令指示=TDQ_A_9011
4 [代号D9014]I/O控制模式 =TDQ_A_9014
4 [代号D9015]PLC动作状态=TDQ_A_9015
4 [代号D9016]ROM/RAM 设定=TDQ_A_9016
4 [代号D9017]扫描时间=TDQ_A_9017
4 [代号D9018]扫描时间=TDQ_A_9018
4 [代号D9019]扫描时间=TDQ_A_9019
3 [代号D9020～9028]
4 [代号D9020]恒定扫描=TDQ_A_9020
4 [代号D9021]扫描时间=TDQ_A_9021
4 [代号D9022]1秒计数器=TDQ_A_9022
4 [代号D9025]时钟=TDQ_A_9025
4 [代号D9026]时钟=TDQ_A_9026
4 [代号D9027]时钟=TDQ_A_9027
4 [代号D9028]时钟=TDQ_A_9028
3 [代号D9035～9039]
4 [代号D9035]扩展文件寄存器=TDQ_A_9035
4 [代号D9036]为扩展文件寄存器指定设备号=TDQ_A_9036
4 [代号D9037]为扩展文件寄存器指定设备号=TDQ_A_9037
4 [代号D9038]LED指示优先级=TDQ_A_9038
4 [代号D9039]LED指示优先级=TDQ_A_9039
3 [代号D9044～9049]
4 [代号D9044]采样跟踪=TDQ_A_9044
4 [代号D9049]SFC程序运行工作区=TDQ_A_9049
3 [代号D9050～9055]
4 [代号D9050]SFC程序错误代码=TDQ_A_9050
4 [代号D9051]错误块=TDQ_A_9051
4 [代号D9052]错误(指令)步=TDQ_A_9052
4 [代号D9053](程序)转移错误=TDQ_A_9053
4 [代号D9054]顺序指令错误=TDQ_A_9054
4 [代号D9055]状态锁定指令(位置)代号=TDQ_A_9055
3 [代号D9068]
4 [代号D9068]基板异常=TDQ_A_9068
3 [代号D9072～9077]
4 [代号D9072]PLC 通讯检测=TDQ_A_9072
4 [代号D9075]闪存ROM写入结果=TDQ_A_9075
4 [代号D9076]闪存ROM写入允许／禁止=TDQ_A_9076
4 [代号D9077]顺序积蓄时间测定=TDQ_A_9077
3 [代号D9081～9085]
4 [代号D9081]通信要求登录区域空个数=TDQ_A_9081
4 [代号D9085]时间值的设定寄存器=TDQ_A_9085
3 [代号D9090～9091]
4 [代号D9090]超出特殊功能模块个数=TDQ_A_9090
4 [代号D9091]详细错误代号=TDQ_A_9091
3 [代号D9100～9109]
4 [代号D9100]熔断器熔断模块=TDQ_A_9100
4 [代号D9101]熔断器熔断模块=TDQ_A_9101
4 [代号D9102]熔断器熔断模块=TDQ_A_9102
4 [代号D9103]熔断器熔断模块=TDQ_A_9103
4 [代号D9104]熔断器熔断模块=TDQ_A_9104
4 [代号D9105]熔断器熔断模块=TDQ_A_9105
4 [代号D9106]熔断器熔断模块=TDQ_A_9106
4 [代号D9107]熔断器熔断模块=TDQ_A_9107
4 [代号D9108]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9108
4 [代号D9109]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9109
3 [代号D9110～9119]
4 [代号D9110]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9110
4 [代号D9111]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9111
4 [代号D9112]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9112
4 [代号D9113]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9113
4 [代号D9114]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9114
4 [代号D9116]I/O模块校验错误=TDQ_A_9116
4 [代号D9117]I/O模块校验错误=TDQ_A_9117
4 [代号D9118]I/O模块校验错误=TDQ_A_9118
4 [代号D9119]I/O模块校验错误=TDQ_A_9119
3 [代号D9120～9129]
4 [代号D9120]I/O模块校验错误=TDQ_A_9120
4 [代号D9121]I/O模块校验错误=TDQ_A_9121
4 [代号D9122]I/O模块校验错误=TDQ_A_9122
4 [代号D9123]I/O模块校验错误=TDQ_A_9123
4 [代号D9124](置位的)报警器数检测=TDQ_A_9124
4 [代号D9125]报警器(代号)检测=TDQ_A_9125
4 [代号D9126]报警器(代号)检测=TDQ_A_9126
4 [代号D9127]报警器(代号)检测=TDQ_A_9127
4 [代号D9128]报警器(代号)检测=TDQ_A_9128
4 [代号D9129]报警器(代号)检测=TDQ_A_9129
3 [代号D9130～9132]
4 [代号D9130]报警器(代号)检测=TDQ_A_9130
4 [代号D9131]报警器(代号)检测=TDQ_A_9131
4 [代号D9132]报警器(代号)检测=TDQ_A_9132
2 连接用特殊寄存器
3 一般注释=TDQ_A_P3
3 本站为主站
4 [代号D9200～9209]
5 [代号D9200]LRDP指令运行结果=TDQ_A_9200
5 [代号D9201]LWTP指令运行结果=TDQ_A_9201
5 [代号D9204]连接状态=TDQ_A_9204
5 [代号D9205]环路回送运行站=TDQ_A_9205
5 [代号D9206]环路回送运行站=TDQ_A_9206
5 [代号D9207]连接扫描时间=TDQ_A_9207
5 [代号D9208]连接扫描时间=TDQ_A_9208
5 [代号D9209]连接扫描时间=TDQ_A_9209
4 [代号D9210～9219]
5 [代号D9210]重试(通讯数据连接)计数=TDQ_A_9210
5 [代号D9211]环路转换计数=TDQ_A_9211
5 [代号D9212]本地站的运行状态=TDQ_A_9212
5 [代号D9213]本地站的运行状态=TDQ_A_9213
5 [代号D9214]本地站的运行状态=TDQ_A_9214
5 [代号D9215]本地站的运行状态=TDQ_A_9215
5 [代号D9216]本地站错误检测=TDQ_A_9216
5 [代号D9217]本地站错误检测=TDQ_A_9217
5 [代号D9218]本地站错误检测=TDQ_A_9218
5 [代号D9219]本地站错误检测=TDQ_A_9219
4 [代号D9220～9229]
5 [代号D9220]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9220
5 [代号D9221]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9221
5 [代号D9222]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9222
5 [代号D9223]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9223
5 [代号D9224]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9224
5 [代号D9225]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9225
5 [代号D9226]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9226
5 [代号D9227]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9227
5 [代号D9228]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9228
5 [代号D9229]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9229
4 [代号D9230～9239]
5 [代号D9230]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9230
5 [代号D9231]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9231
5 [代号D9232]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9232
5 [代号D9233]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9233
5 [代号D9234]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9234
5 [代号D9235]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9235
5 [代号D9236]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9236
5 [代号D9237]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9237
5 [代号D9238]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9238
5 [代号D9239]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9239
4 [代号D9240]
5 [代号D9240]接收到的错误检测次数=TDQ_A_9240
3 本站为本地站
4 [代号D9243～9249]
5 [代号D9243]所属站号检测=TDQ_A_9243
5 [代号D9244]辅站总数=TDQ_A_9244
5 [代号D9245]接收到的错误检测次数=TDQ_A_9245
5 [代号D9248]本地站的运行状态=TDQ_A_9248
5 [代号D9249]本地站的运行状态=TDQ_A_9249
4 [代号D9250～9255]
5 [代号D9250]本地站的运行状态=TDQ_A_9250
5 [代号D9251]本地站的运行状态=TDQ_A_9251
5 [代号D9252]本地站错误=TDQ_A_9252
5 [代号D9253]本地站错误=TDQ_A_9253
5 [代号D9254]本地站错误=TDQ_A_9254
5 [代号D9255]本地站错误=TDQ_A_9255
1 Q系列CPU(Q模式)
2 特殊继电器(诊断信息)[号码SM0～SM115]
3 一般注释=TMQ-Q_P0
3 [号码SM0～16]
4 [号码SM0]检测出错=TMQ-Q_0
4 [号码SM1]自检测出错=TMQ-Q_1
4 [号码SM5]出错公共信息=TMQ-Q_5
4 [号码SM16]出错个别信息=TMQ-Q_16
3 [号码SM50～56]
4 [号码SM50]出错复位=TMQ-Q_50
4 [号码SM51]电池电量不足锁存=TMQ-Q_51
4 [号码SM52]电池电量不足=TMQ-Q_52
4 [号码SM53]AC/DC DOWN检测=TMQ-Q_53
4 [号码SM56]操作出错=TMQ-Q_56
3 [号码SM60～80]
4 [号码SM60]保险丝熔断检测=TMQ-Q_60
4 [号码SM61]I/O模块验证出错=TMQ-Q_61
4 [号码SM62]报警器检测=TMQ-Q_62
4 [号码SM80]CHK检测=TMQ-Q_80
3 [号码SM90～99]
4 [号码SM90]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_90
4 [号码SM91]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_91
4 [号码SM92]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_92
4 [号码SM93]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_93
4 [号码SM94]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_94
4 [号码SM95]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_95
4 [号码SM96]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_96
4 [号码SM97]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_97
4 [号码SM98]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_98
4 [号码SM99]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQ-Q_99
3 [号码SM100～115]
4 [号码SM100]串行通讯功能使用标志=TMQ-Q_100
4 [号码SM101]通讯协议状态标志=TMQ-Q_101
4 [号码SM110]协议出错=TMQ-Q_110
4 [号码SM111]通讯状态=TMQ-Q_111
4 [号码SM112]出错信息清除=TMQ-Q_112
4 [号码SM113]溢出出错=TMQ-Q_113
4 [号码SM114]奇偶性出错=TMQ-Q_114
4 [号码SM115]结构出错=TMQ-Q_115
2 特殊继电器(系统信息)[号码SM202～SM391]
3 [号码SM202～206]
4 [号码SM202]LED OFF命令=TMQ-Q_202
4 [号码SM203]STOP触点=TMQ-Q_203
4 [号码SM204]PAUSE触点=TMQ-Q_204
4 [号码SM206]PAUSE许可线圈/软元件测试请求接收状态=TMQ-Q_206
3 [号码SM210～223]
4 [号码SM210]时钟数据设置请求=TMQ-Q_210
4 [号码SM211]时钟数据出错=TMQ-Q_211
4 [号码SM213]时钟数据显示=TMQ-Q_213
4 [号码SM220]1号CPU准备完成=TMQ-Q_220
4 [号码SM221]2号CPU准备完成=TMQ-Q_221
4 [号码SM222]3号CPU准备完成=TMQ-Q_222
4 [号码SM223]4号CPU准备完成=TMQ-Q_223
3 [号码SM235～236]
4 [号码SM235]运行中模块更换标志=TMQ-Q_235
4 [号码SM236]运行中模块更换标志=TMQ-Q_236
3 [号码SM240～247]
4 [号码SM240]1号CPU出错标志=TMQ-Q_240
4 [号码SM241]2号CPU出错标志=TMQ-Q_241
4 [号码SM242]3号CPU出错标志=TMQ-Q_242
4 [号码SM243]4号CPU出错标志=TMQ-Q_243
4 [号码SM244]1号CPU出错标志=TMQ-Q_244
4 [号码SM245]2号CPU出错标志=TMQ-Q_245
4 [号码SM246]3号CPU出错标志=TMQ-Q_246
4 [号码SM247]4号CPU出错标志=TMQ-Q_247
3 [号码SM250～257]
4 [号码SM250]读有负载的最大I/O号=TMQ-Q_250
4 [号码SM254]所有站刷新命令=TMQ-Q_254
4 [号码SM255]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块1信息=TMQ-Q_255
4 [号码SM256]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块1信息=TMQ-Q_256
4 [号码SM257]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块1信息=TMQ-Q_257
3 [号码SM260～267]
4 [号码SM260]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块2信息=TMQ-Q_260
4 [号码SM261]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块2信息=TMQ-Q_261
4 [号码SM262]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块2信息=TMQ-Q_262
4 [号码SM265]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块3信息=TMQ-Q_265
4 [号码SM266]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块3信息=TMQ-Q_266
4 [号码SM267]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块3信息=TMQ-Q_267
3 [号码SM270～272]
4 [号码SM270]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块4信息=TMQ-Q_270
4 [号码SM271]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块4信息=TMQ-Q_271
4 [号码SM272]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块4信息=TMQ-Q_272
3 [号码SM280]
4 [号码SM280]CC-Link出错=TMQ-Q_280
3 [号码SM315]
4 [号码SM315]通讯预留时间延迟许可/禁止标志=TMQ-Q_315
3 [号码SM320～328]
4 [号码SM320]存在/不存在SFC程序=TMQ-Q_320
4 [号码SM321]启动/停止SFC程序=TMQ-Q_321
4 [号码SM322]SFC程序启动状态=TMQ-Q_322
4 [号码SM323]SFC程序启动状态=TMQ-Q_323
4 [号码SM324]连续转移防止标志=TMQ-Q_324
4 [号码SM325]块停止时的输出模式=TMQ-Q_325
4 [号码SM326]SFC软元件清除模式=TMQ-Q_326
4 [号码SM327]执行结束步时的输出=TMQ-Q_327
4 [号码SM328]当到达结束步时清除处理的模式=TMQ-Q_328
3 [号码SM330～332]
4 [号码SM330]低速执行类型程序的运行模式=TMQ-Q_330
4 [号码SM331]正常SFC程序执行状态=TMQ-Q_331
4 [号码SM332]程序执行管理SFC程序执行状态=TMQ-Q_332
3 [号码SM390～391]
4 [号码SM390]访问执行标志=TMQ-Q_390
4 [号码SM391]GINT指令执行结束标志=TMQ-Q_391
2 特殊继电器(系统时钟/计数器)[号码SM400～SM434]
3 [号码SM400～405]
4 [号码SM400]常ON=TMQ-Q_400
4 [号码SM401]常OFF=TMQ-Q_401
4 [号码SM402]在RUN之后,只ON1个扫描周期=TMQ-Q_402
4 [号码SM403]在RUN之后,只OFF1个扫描周期=TMQ-Q_403
4 [号码SM404]在RUN之后低速执行类型程序只ON1个扫描周期=TMQ-Q_404
4 [号码SM405]在RUN之后低速执行类型程序只OFF1个扫描周期=TMQ-Q_405
3 [号码SM409～415]
4 [号码SM409]0.01秒时钟=TMQ-Q_409
4 [号码SM410]0.1秒时钟=TMQ-Q_410
4 [号码SM411]0.2秒时钟=TMQ-Q_411
4 [号码SM412]1秒时钟=TMQ-Q_412
4 [号码SM413]2秒时钟=TMQ-Q_413
4 [号码SM414]2n秒时钟=TMQ-Q_414
4 [号码SM415]2n(ms)时钟=TMQ-Q_415
3 [号码SM420～424]
4 [号码SM420]0号用户定时时钟=TMQ-Q_420
4 [号码SM421]1号用户定时时钟=TMQ-Q_421
4 [号码SM422]2号用户定时时钟=TMQ-Q_422
4 [号码SM423]3号用户定时时钟=TMQ-Q_423
4 [号码SM424]4号用户定时时钟=TMQ-Q_424
3 [号码SM430～434]
4 [号码SM430]5号用户定时时钟=TMQ-Q_430
4 [号码SM431]6号用户定时时钟=TMQ-Q_431
4 [号码SM432]7号用户定时时钟=TMQ-Q_432
4 [号码SM433]8号用户定时时钟=TMQ-Q_433
4 [号码SM434]9号用户定时时钟=TMQ-Q_434
2 特殊继电器(扫描周期信息)[号码SM510～SM551]
3 [号码SM510～551]
4 [号码SM510]低速程序执行标志=TMQ-Q_510
4 [号码SM551]读模块工作间隔=TMQ-Q_551
2 特殊继电器(I/O刷新)[号码SM580]
3 [号码SM580]
4 [号码SM580]程序到程序I/O刷新=TMQ-Q_580
2 特殊继电器(存储卡)[号码SM600～SM687]
3 [号码SM600～624]
4 [号码SM600]存储卡(A)可用标志=TMQ-Q_600
4 [号码SM601]存储卡(A)保护标志=TMQ-Q_601
4 [号码SM602]驱动器1标志=TMQ-Q_602
4 [号码SM603]驱动器2标志=TMQ-Q_603
4 [号码SM604]存储卡(A)使用标志=TMQ-Q_604
4 [号码SM605]存储卡(A)卸载/插入禁止标志=TMQ-Q_605
4 [号码SM609]存储卡卸载/插入允许标志=TMQ-Q_609
4 [号码SM620]驱动器3/4可用标志=TMQ-Q_620
4 [号码SM621]驱动器3/4保护标志=TMQ-Q_621
4 [号码SM622]驱动器3标志=TMQ-Q_622
4 [号码SM623]驱动器4标志=TMQ-Q_623
4 [号码SM624]存储卡B使用标志/驱动器3/4使用标志=TMQ-Q_624
3 [号码SM640～660]
4 [号码SM640]文件寄存器使用=TMQ-Q_640
4 [号码SM650]注释使用=TMQ-Q_650
4 [号码SM660]引导操作=TMQ-Q_660
3 [号码SM671～687]
4 [号码SM671]锁存数据备份到标准ROM结束标志=TMQ-Q_671
4 [号码SM672]存储卡A文件寄存器访问范围标志=TMQ-Q_672
4 [号码SM675]锁存数据备份到标准ROM结束出错=TMQ-Q_675
4 [号码SM676]恢复反复执行指定=TMQ-Q_676
4 [号码SM680]程序内存写入出错=TMQ-Q_680
4 [号码SM681]程序内存写入标志=TMQ-Q_681
4 [号码SM682]程序内存改写次数出错标志=TMQ-Q_682
4 [号码SM685]标准ROM写入出错=TMQ-Q_685
4 [号码SM686]标准ROM写入标志=TMQ-Q_686
4 [号码SM687]标准ROM改写次数出错标志=TMQ-Q_687
2 特殊继电器(指令相关)[号码SM700～SM799]
3 [号码SM700～704]
4 [号码SM700]进位标志=TMQ-Q_700
4 [号码SM701]输出字符数切换=TMQ-Q_701
4 [号码SM702]查找方法=TMQ-Q_702
4 [号码SM703]排序类型=TMQ-Q_703
4 [号码SM704]块比较=TMQ-Q_704
3 [号码SM710～715]
4 [号码SM710]CHK指令优先等级标志=TMQ-Q_710
4 [号码SM715]EI标志=TMQ-Q_715
3 [号码SM720～SM735]
4 [号码SM720]注释读结束标志=TMQ-Q_720
4 [号码SM721]文件正被访问=TMQ-Q_721
4 [号码SM722]BIN/DBIN指令出错禁止标志=TMQ-Q_722
4 [号码SM734]XCLL指令执行条件指定=TMQ-Q_734
4 [号码SM735]SFC注释读取指令执行中标志=TMQ-Q_735
3 [号码SM738]
4 [号码SM738]MSG指令接收标志=TMQ-Q_738
3 [号码SM774～777]
4 [号码SM774]PID无冲击处理(用于全微分)=TMQ-Q_774
4 [号码SM775]在COM指令执行过程中, 选择刷新处理=TMQ-Q_775
4 [号码SM776]在CALL指令执行时允许/禁止局部软元件=TMQ-Q_776
4 [号码SM777]在中断程序中允许/禁止局部软元件=TMQ-Q_777
3 [号码SM794～799]
4 [号码SM794]PID无冲击处理(用于非全微分)=TMQ-Q_794
4 [号码SM796]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(1号CPU)=TMQ-Q_796
4 [号码SM797]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(2号CPU)=TMQ-Q_797
4 [号码SM798]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(3号CPU)=TMQ-Q_798
4 [号码SM799]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(4号CPU)=TMQ-Q_799
2 特殊继电器(调试)[号码SM800～SM829]
3 [号码SM800～805]
4 [号码SM800]跟踪准备=TMQ-Q_800
4 [号码SM801]跟踪启动=TMQ-Q_801
4 [号码SM802]跟踪执行进行中=TMQ-Q_802
4 [号码SM803]跟踪触发器=TMQ-Q_803
4 [号码SM804]在跟踪触发器之后=TMQ-Q_804
4 [号码SM805]跟踪结束=TMQ-Q_805
3 [号码SM826～829]
4 [号码SM826]跟踪出错=TMQ-Q_826
4 [号码SM829]跟踪设置强制登录指定=TMQ-Q_829
2 特殊继电器(A→Q转换对应)[号码SM1000～SM1199]
3 一般注释=TMQ-Q_P1
3 [代号SM1000～1009]
4 [号码SM1000]保险丝熔断=TMQ-Q_1000
4 [号码SM1002]I/O模块验证出错=TMQ-Q_1002
4 [号码SM1005]AC DOWN检测=TMQ-Q_1005
4 [号码SM1006]电池电量不足=TMQ-Q_1006
4 [号码SM1007]电池电量不足锁存=TMQ-Q_1007
4 [号码SM1008]自检测出错=TMQ-Q_1008
4 [号码SM1009]报警器检测=TMQ-Q_1009
3 [号码SM1011～1017]
4 [号码SM1011]操作出错标志=TMQ-Q_1011
4 [号码SM1012]进位标志=TMQ-Q_1012
4 [号码SM1016]数据内存清除标志=TMQ-Q_1016
4 [号码SM1017]数据内存清除标志=TMQ-Q_1017
3 [号码SM1020～1029]
4 [号码SM1020]0号用户定时时钟=TMQ-Q_1020
4 [号码SM1021]1号用户定时时钟=TMQ-Q_1021
4 [号码SM1022]2号用户定时时钟=TMQ-Q_1022
4 [号码SM1023]3号用户定时时钟=TMQ-Q_1023
4 [号码SM1024]4号用户定时时钟=TMQ-Q_1024
4 [号码SM1025]时钟数据设置请求=TMQ-Q_1025
4 [号码SM1026]时钟数据出错=TMQ-Q_1026
4 [号码SM1028]时钟数据读请求=TMQ-Q_1028
4 [号码SM1029]数据通讯请求的批量处理=TMQ-Q_1029
3 [号码SM1030～1039]
4 [号码SM1030]0.1秒时钟=TMQ-Q_1030
4 [号码SM1031]0.2秒时钟=TMQ-Q_1031
4 [号码SM1032]1秒时钟=TMQ-Q_1032
4 [号码SM1033]2秒时钟=TMQ-Q_1033
4 [号码SM1034]2n秒时钟(1分钟时钟)=TMQ-Q_1034
4 [号码SM1036]常ON=TMQ-Q_1036
4 [号码SM1037]常OFF=TMQ-Q_1037
4 [号码SM1038]只ON1个扫描周期在RUN之后=TMQ-Q_1038
4 [号码SM1039]RUN标志(在RUN之后,只OFF1个扫描周期)=TMQ-Q_1039
3 [号码SM1040～1049]
4 [号码SM1040]PAUSE状态触点=TMQ-Q_1040
4 [号码SM1041]USE状态触点=TMQ-Q_1041
4 [号码SM1042]STOP状态触点=TMQ-Q_1042
4 [号码SM1043]采样跟踪结束=TMQ-Q_1043
4 [号码SM1044]采样跟踪=TMQ-Q_1044
4 [号码SM1045]看门狗定时器(WDT)复位=TMQ-Q_1045
4 [号码SM1046]采样跟踪=TMQ-Q_1046
4 [号码SM1047]采样跟踪准备=TMQ-Q_1047
4 [号码SM1049]切换字符输出数=TMQ-Q_1049
3 [号码SM1051～1059]
4 [号码SM1051]CHG指令执行禁止=TMQ-Q_1051
4 [号码SM1052]SEG指令开关=TMQ-Q_1052
4 [号码SM1056]主端P.I设置请求=TMQ-Q_1056
4 [号码SM1057]从端P.I设置请求=TMQ-Q_1057
4 [号码SM1058]主端P.I设置结束=TMQ-Q_1058
4 [号码SM1059]子程序P.I设置结束=TMQ-Q_1059
3 [号码SM1060～1061]
4 [号码SM1060]子程序2P.I设置请求=TMQ-Q_1060
4 [号码SM1061]子程序3P.I设置请求=TMQ-Q_1061
3 [号码SM1070～1091]
4 [号码SM1070]A8UPU/A8PUJ需要的查找时间=TMQ-Q_1070
4 [号码SM1084]出错检查=TMQ-Q_1084
4 [号码SM1091]指令出错标志=TMQ-Q_1091
3 [号码SM1100～1109]
4 [号码SM1100]SFC程序存在/不存在=TMQ-Q_1100
4 [号码SM1101]启动/停止SFC程序=TMQ-Q_1101
4 [号码SM1102]SFC程序启动程序=TMQ-Q_1102
4 [号码SM1103]存在/不存在连续转移=TMQ-Q_1103
4 [号码SM1104]连续转移挂起标志=TMQ-Q_1104
4 [号码SM1108]步转移警戒狗定时器启动(等同于SD90)=TMQ-Q_1108
4 [号码SM1109]步转移警戒狗定时器启动(等同于SD91)=TMQ-Q_1109
3 [号码SM1110～1114]
4 [号码SM1110]步转移警戒狗定时器启动(等同于SD92)=TMQ-Q_1110
4 [号码SM1111]步转移警戒狗定时器启动(等同于SD93)=TMQ-Q_1111
4 [号码SM1112]步转移警戒狗定时器启动(等同于SD94)=TMQ-Q_1112
4 [号码SM1113]步转移警戒狗定时器启动(等同于SD95)=TMQ-Q_1113
4 [号码SM1114]步转移警戒狗定时器启动(等同于SD96)=TMQ-Q_1114
3 [号码SM1196～1199]
4 [号码SM1196]操作输出块停止=TMQ-Q_1196
4 [号码SM1197]在保险丝熔断和I/O验证出错显示之间切换=TMQ-Q_1197
4 [号码SM1198]在保险丝熔断和I/O验证出错显示之间切换=TMQ-Q_1198
4 [号码SM1199]运行中采样跟踪/状态锁存的数据恢复=TMQ-Q_1199
2 特殊继电器(过程控制命令)[号码SM1500～SM1501]
3 [号码SM1500～1501]
4 [号码SM1500]保持模式=TMQ-Q_1500
4 [号码SM1501]保持模式=TMQ-Q_1501
2 特殊继电器(对于冗余 本站系统CPU信息)[号码SM1510～SM1598]
3 [号码SM1510～1598]
4 [号码SM1510]运行模式=TMQ-Q_1510
4 [号码SM1511]系统A识别标志=TMQ-Q_1511
4 [号码SM1512]系统B识别标志=TMQ-Q_1512
4 [号码SM1513]调试模式状态标志=TMQ-Q_1513
4 [号码SM1515]控制系统判断标志=TMQ-Q_1515
4 [号码SM1516]待机系统判断标志=TMQ-Q_1516
4 [号码SM1517]CPU模块启动状态=TMQ-Q_1517
4 [号码SM1518]待机系统到控制系统切换状态标志=TMQ-Q_1518
4 [号码SM1519]先前控制系统识别标志=TMQ-Q_1519
4 [号码SM1520]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1520
4 [号码SM1521]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1521
4 [号码SM1522]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1522
4 [号码SM1523]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1523
4 [号码SM1524]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1524
4 [号码SM1525]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1525
4 [号码SM1526]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1526
4 [号码SM1527]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1527
4 [号码SM1528]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1528
4 [号码SM1529]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1529
4 [号码SM1530]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1530
4 [号码SM1531]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1531
4 [号码SM1532]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1532
4 [号码SM1533]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1533
4 [号码SM1534]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1534
4 [号码SM1535]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1535
4 [号码SM1536]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1536
4 [号码SM1537]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1537
4 [号码SM1538]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1538
4 [号码SM1539]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1539
4 [号码SM1540]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1540
4 [号码SM1541]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1541
4 [号码SM1542]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1542
4 [号码SM1543]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1543
4 [号码SM1544]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1544
4 [号码SM1545]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1545
4 [号码SM1546]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1546
4 [号码SM1547]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1547
4 [号码SM1548]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1548
4 [号码SM1549]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1549
4 [号码SM1550]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1550
4 [号码SM1551]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1551
4 [号码SM1552]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1552
4 [号码SM1553]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1553
4 [号码SM1554]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1554
4 [号码SM1555]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1555
4 [号码SM1556]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1556
4 [号码SM1557]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1557
4 [号码SM1558]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1558
4 [号码SM1559]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1559
4 [号码SM1560]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1560
4 [号码SM1561]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1561
4 [号码SM1562]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1562
4 [号码SM1563]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1563
4 [号码SM1564]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1564
4 [号码SM1565]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1565
4 [号码SM1566]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1566
4 [号码SM1567]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1567
4 [号码SM1568]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1568
4 [号码SM1569]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1569
4 [号码SM1570]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1570
4 [号码SM1571]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1571
4 [号码SM1572]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1572
4 [号码SM1573]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1573
4 [号码SM1574]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1574
4 [号码SM1575]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1575
4 [号码SM1576]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1576
4 [号码SM1577]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1577
4 [号码SM1578]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1578
4 [号码SM1579]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1579
4 [号码SM1580]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1580
4 [号码SM1581]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1581
4 [号码SM1582]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1582
4 [号码SM1583]数据跟踪传送触发规格=TMQ-Q_1583
4 [号码SM1590]来自网络模块的系统切换允许/禁止标志=TMQ-Q_1590
4 [号码SM1591]在系统切换时 . 待机系统出错检测禁止标志=TMQ-Q_1591
4 [号码SM1592]允许/禁止用户系统切换=TMQ-Q_1592
4 [号码SM1593]待机系统CPU的扩展基板的访问设置=TMQ-Q_1593
4 [号码SM1595]复制内存到其他系统启动标志=TMQ-Q_1595
4 [号码SM1596]复制内存到其他系统状态标志=TMQ-Q_1596
4 [号码SM1597]内存复制到其他系统结束标志=TMQ-Q_1597
4 [号码SM1598]内存复制过程中标准ROM的复制内容=TMQ-Q_1598
2 特殊继电器(用于冗余 其他系统CPU信息)[号码SM1600～SM1649]
3 [号码SM1600～1649]
4 [号码SM1600]其他系统出错标志=TMQ-Q_1600
4 [号码SM1610]其它系统的检测出错=TMQ-Q_1610
4 [号码SM1611]其它系统的自检测出=TMQ-Q_1611
4 [号码SM1615]其它系统的公共出错信息=TMQ-Q_1615
4 [号码SM1626]其它系统的出错个别信息=TMQ-Q_1626
4 [号码SM1649]待机系统取消出错标志=TMQ-Q_1649
2 特殊继电器(用于冗余系统 跟踪)[号码SM1700～SM1775]
3 [号码SM1700～1775]
4 [号码SM1700]传送结束标志=TMQ-Q_1700
4 [号码SM1709]在运行中程序更改冗余跟踪过程中手动切换禁止/允许设置=TMQ-Q_1709
4 [号码SM1710]在运行中程序更改过程中发送跟踪数据允许标志=TMQ-Q_1710
4 [号码SM1712]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1712
4 [号码SM1713]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1713
4 [号码SM1714]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1714
4 [号码SM1715]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1715
4 [号码SM1716]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1716
4 [号码SM1717]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1717
4 [号码SM1718]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1718
4 [号码SM1719]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1719
4 [号码SM1720]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1720
4 [号码SM1721]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1721
4 [号码SM1722]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1722
4 [号码SM1723]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1723
4 [号码SM1724]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1724
4 [号码SM1725]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1725
4 [号码SM1726]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1726
4 [号码SM1727]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1727
4 [号码SM1728]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1728
4 [号码SM1729]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1729
4 [号码SM1730]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1730
4 [号码SM1731]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1731
4 [号码SM1732]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1732
4 [号码SM1733]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1733
4 [号码SM1734]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1734
4 [号码SM1735]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1735
4 [号码SM1736]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1736
4 [号码SM1737]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1737
4 [号码SM1738]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1738
4 [号码SM1739]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1739
4 [号码SM1740]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1740
4 [号码SM1741]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1741
4 [号码SM1742]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1742
4 [号码SM1743]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1743
4 [号码SM1744]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1744
4 [号码SM1745]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1745
4 [号码SM1746]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1746
4 [号码SM1747]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1747
4 [号码SM1748]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1748
4 [号码SM1749]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1749
4 [号码SM1750]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1750
4 [号码SM1751]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1751
4 [号码SM1752]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1752
4 [号码SM1753]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1753
4 [号码SM1754]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1754
4 [号码SM1755]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1755
4 [号码SM1756]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1756
4 [号码SM1757]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1757
4 [号码SM1758]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1758
4 [号码SM1759]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1759
4 [号码SM1760]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1760
4 [号码SM1761]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1761
4 [号码SM1762]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1762
4 [号码SM1763]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1763
4 [号码SM1764]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1764
4 [号码SM1765]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1765
4 [号码SM1766]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1766
4 [号码SM1767]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1767
4 [号码SM1768]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1768
4 [号码SM1769]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1769
4 [号码SM1770]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1770
4 [号码SM1771]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1771
4 [号码SM1772]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1772
4 [号码SM1773]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1773
4 [号码SM1774]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1774
4 [号码SM1775]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1775
2 特殊继电器(余电源模块信息)[号码SM1780～1783]
3 [号码SM1780～1783]
4 [号码SM1780]电源OFF检测标志=TMQ-Q_1780
4 [号码SM1781]电源模块故障检测标志=TMQ-Q_1781
4 [号码SM1782]电源模块1用瞬间掉电检测标志=TMQ-Q_1782
4 [号码SM1783]电源模块2用瞬间掉电检测标志=TMQ-Q_1783
2 特殊寄存器(检测信息)[号码SD0～SD157]
3 一般注释=TDQ-Q_P0
3 [号码SD0～9]
4 [号码SD0]检测出错=TDQ-Q_0
4 [号码SD1]用于检测出错发生的时间=TDQ-Q_1
4 [号码SD2]用于检测出错发生的时间=TDQ-Q_2
4 [号码SD3]用于检测出错发生的时间=TDQ-Q_3
4 [号码SD4]出错信息类别=TDQ-Q_4
4 [号码SD5]出错公共信息=TDQ-Q_5
4 [号码SD6]出错公共信息=TDQ-Q_6
4 [号码SD7]出错公共信息=TDQ-Q_7
4 [号码SD8]出错公共信息=TDQ-Q_8
4 [号码SD9]出错公共信息=TDQ-Q_9
3 [号码SD10～19]
4 [号码SD10]出错公共信息=TDQ-Q_10
4 [号码SD11]出错公共信息=TDQ-Q_11
4 [号码SD12]出错公共信息=TDQ-Q_12
4 [号码SD13]出错公共信息=TDQ-Q_13
4 [号码SD14]出错公共信息=TDQ-Q_14
4 [号码SD15]出错公共信息=TDQ-Q_15
4 [号码SD16]出错个别信息=TDQ-Q_16
4 [号码SD17]出错个别信息=TDQ-Q_17
4 [号码SD18]出错个别信息=TDQ-Q_18
4 [号码SD19]出错个别信息=TDQ-Q_19
3 [号码SD20～26]
4 [号码SD20]出错个别信息=TDQ-Q_20
4 [号码SD21]出错个别信息=TDQ-Q_21
4 [号码SD22]出错个别信息=TDQ-Q_22
4 [号码SD23]出错个别信息=TDQ-Q_23
4 [号码SD24]出错个别信息=TDQ-Q_24
4 [号码SD25]出错个别信息=TDQ-Q_25
4 [号码SD26]出错个别信息=TDQ-Q_26
3 [号码SD50～53]
4 [号码SD50]出错复位=TDQ-Q_50
4 [号码SD51]电池电量不足锁存=TDQ-Q_51
4 [号码SD52]电池电量不足=TDQ-Q_52
4 [号码SD53]AC/DC DOWN检测=TDQ-Q_53
3 [号码SD60～69]
4 [号码SD60]保险丝熔断的模块号=TDQ-Q_60
4 [号码SD61]I/O模块验证出错号=TDQ-Q_61
4 [号码SD62]报警器号=TDQ-Q_62
4 [号码SD63]报警器数=TDQ-Q_63
4 [号码SD64]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_64
4 [号码SD65]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_65
4 [号码SD66]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_66
4 [号码SD67]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_67
4 [号码SD68]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_68
4 [号码SD69]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_69
3 [号码SD70～79]
4 [号码SD70]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_70
4 [号码SD71]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_71
4 [号码SD72]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_72
4 [号码SD73]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_73
4 [号码SD74]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_74
4 [号码SD75]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_75
4 [号码SD76]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_76
4 [号码SD77]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_77
4 [号码SD78]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_78
4 [号码SD79]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_79
3 [号码SD80]
4 [号码SD80]CHK号=TDQ-Q_80
3 [号码SD90～99]
4 [号码SD90]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_90
4 [号码SD91]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_91
4 [号码SD92]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_92
4 [号码SD93]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_93
4 [号码SD94]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_94
4 [号码SD95]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_95
4 [号码SD96]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_96
4 [号码SD97]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_97
4 [号码SD98]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_98
4 [号码SD99]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC(只有当SFC)=TDQ-Q_99
3 [号码SD100～119]
4 [号码SD100]传送速度存储区域通讯=TDQ-Q_100
4 [号码SD101]设置存储区域=TDQ-Q_101
4 [号码SD102]传送时间等待存储区域=TDQ-Q_102
4 [号码SD105]CH1传送速度设置(RS-232)=TDQ-Q_105
4 [号码SD110]数据发送结果存储区域=TDQ-Q_110
4 [号码SD111]数据接收结果存储区域=TDQ-Q_111
4 [号码SD119]电池寿命延长原因=TDQ-Q_119
3 [号码SD130～137]
4 [号码SD130]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_130
4 [号码SD131]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_131
4 [号码SD132]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_132
4 [号码SD133]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_133
4 [号码SD134]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_134
4 [号码SD135]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_135
4 [号码SD136]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_136
4 [号码SD137]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_137
3 [号码SD150～157]
4 [号码SD150]I/O模块验证出错=TDQ-Q_150
4 [号码SD151]I/O模块验证出错=TDQ-Q_151
4 [号码SD152]I/O模块验证出错=TDQ-Q_152
4 [号码SD153]I/O模块验证出错=TDQ-Q_153
4 [号码SD154]I/O模块验证出错=TDQ-Q_154
4 [号码SD155]I/O模块验证出错=TDQ-Q_155
4 [号码SD156]I/O模块验证出错=TDQ-Q_156
4 [号码SD157]I/O模块验证出错=TDQ-Q_157
2 特殊寄存器(系统信息)[号码SD200～SD399]
3 [号码SD200～209]
4 [号码SD200]开关的状态=TDQ-Q_200
4 [号码SD201]LED状态=TDQ-Q_202
4 [号码SD202]LED熄灭命令=TDQ-Q_202
4 [号码SD203]CPU的运行状态=TDQ-Q_203
4 [号码SD204]LED显示色彩=TDQ-Q_204
4 [号码SD206]软元件测试执行类型=TDQ-Q_206
4 [号码SD207]LED显示优先级=TDQ-Q_207
4 [号码SD208]LED显示优先级=TDQ-Q_208
4 [号码SD209]LED显示优先级=TDQ-Q_209
3 [号码SD210～213]
4 [号码SD210]时钟数据=TDQ-Q_210
4 [号码SD211]时钟数据=TDQ-Q_211
4 [号码SD212]时钟数据=TDQ-Q_212
4 [号码SD213]时钟数据=TDQ-Q_213
3 [号码SD220～227]
4 [号码SD220]LED显示数据=TDQ-Q_220
4 [号码SD221]LED显示数据=TDQ-Q_221
4 [号码SD222]LED显示数据=TDQ-Q_222
4 [号码SD223]LED显示数据=TDQ-Q_223
4 [号码SD224]LED显示数据=TDQ-Q_224
4 [号码SD225]LED显示数据=TDQ-Q_225
4 [号码SD226]LED显示数据=TDQ-Q_226
4 [号码SD227]LED显示数据=TDQ-Q_227
3 [号码SD235]
4 [号码SD235]直到运行中模块更换正在执行的基板=TDQ-Q_235
3 [号码SD240～246]
4 [号码SD240]基板模式=TDQ-Q_240
4 [号码SD241]扩展基板数=TDQ-Q_241
4 [号码SD242]A/Q基板差别/安装的Q基板存在/不存在=TDQ-Q_242
4 [号码SD243]基板插槽数/基板插槽数(操作状态)=TDQ-Q_243
4 [号码SD244]基板插槽数/基板插槽数(操作状态)=TDQ-Q_244
4 [号码SD245]基板插槽数(安装状态)=TDQ-Q_245
4 [号码SD246]基板插槽数(安装状态)=TDQ-Q_246
3 [号码SD250～259]
4 [号码SD250]安装的最大I/O=TDQ-Q_250
4 [号码SD254]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_254
4 [号码SD255]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_255
4 [号码SD256]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_256
4 [号码SD257]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_257
4 [号码SD258]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_258
4 [号码SD259]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_259
3 [号码SD260～269]
4 [号码SD260]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_260
4 [号码SD261]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_261
4 [号码SD262]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_262
4 [号码SD263]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_263
4 [号码SD264]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_264
4 [号码SD265]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_265
4 [号码SD266]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_266
4 [号码SD267]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_267
4 [号码SD268]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_268
4 [号码SD269]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_269
3 [号码SD270～274]
4 [号码SD270]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_270
4 [号码SD271]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_271
4 [号码SD272]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_272
4 [号码SD273]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_273
4 [号码SD274]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQ-Q_274
3 [号码SD280～281]
4 [号码SD280]CC-Link出错=TDQ-Q_280
4 [号码SD281]CC-Link出错=TDQ-Q_281
3 [号码SD290～299]
4 [号码SD290]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_290
4 [号码SD291]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_291
4 [号码SD292]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_292
4 [号码SD293]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_293
4 [号码SD294]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_294
4 [号码SD295]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_295
4 [号码SD296]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_296
4 [号码SD297]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_297
4 [号码SD298]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_298
4 [号码SD299]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_299
3 [号码SD300～315]
4 [号码SD300]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_300
4 [号码SD301]软元件分配()和参数内容相同)=TDQ-Q_301
4 [号码SD302]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_302
4 [号码SD303]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_303
4 [号码SD304]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_304
4 [号码SD305]软元件分配(变址寄存器)=TDQ-Q_305
4 [号码SD315]为通讯处理预留的时间=TDQ-Q_315
3 [号码SD340～368]
4 [号码SD340]以太网信息=TDQ-Q_340
4 [号码SD341]以太网信息=TDQ-Q_341
4 [号码SD342]以太网信息=TDQ-Q_342
4 [号码SD343]以太网信息=TDQ-Q_343
4 [号码SD344]以太网信息=TDQ-Q_344
4 [号码SD345]以太网信息=TDQ-Q_345
4 [号码SD346]以太网信息=TDQ-Q_346
4 [号码SD347]以太网信息=TDQ-Q_347
4 [号码SD348]以太网信息=TDQ-Q_348
4 [号码SD349]以太网信息=TDQ-Q_349
4 [号码SD350]以太网信息=TDQ-Q_350
4 [号码SD351]以太网信息=TDQ-Q_351
4 [号码SD352]以太网信息=TDQ-Q_352
4 [号码SD353]以太网信息=TDQ-Q_353
4 [号码SD354]以太网信息=TDQ-Q_354
4 [号码SD355]以太网信息=TDQ-Q_355
4 [号码SD356]以太网信息=TDQ-Q_356
4 [号码SD357]以太网信息=TDQ-Q_357
4 [号码SD358]以太网信息=TDQ-Q_358
4 [号码SD359]以太网信息=TDQ-Q_359
4 [号码SD360]以太网信息=TDQ-Q_360
4 [号码SD361]以太网信息=TDQ-Q_361
4 [号码SD362]以太网信息=TDQ-Q_362
4 [号码SD363]以太网信息=TDQ-Q_363
4 [号码SD364]以太网信息=TDQ-Q_364
4 [号码SD365]以太网信息=TDQ-Q_365
4 [号码SD366]以太网信息=TDQ-Q_366
4 [号码SD367]以太网信息=TDQ-Q_367
4 [号码SD368]以太网信息=TDQ-Q_368
3 [号码SD380～383]
4 [号码SD380]以太网指令接收状态=TDQ-Q_380
4 [号码SD381]以太网指令接收状态=TDQ-Q_381
4 [号码SD382]以太网指令接收状态=TDQ-Q_382
4 [号码SD383]以太网指令接收状态=TDQ-Q_383
3 [号码SD393～399]
4 [号码SD393]多CPU系统信息=TDQ-Q_393
4 [号码SD394]多CPU系统信息=TDQ-Q_394
4 [号码SD395]多CPU系统信息=TDQ-Q_395
4 [号码SD396]多CPU系统信息=TDQ-Q_396
4 [号码SD397]多CPU系统信息=TDQ-Q_397
4 [号码SD398]多CPU系统信息=TDQ-Q_398
4 [号码SD399]多CPU系统信息=TDQ-Q_399
2 特殊寄存器(系统时钟/计数器)[号码SD412～SD430]
3 [号码SD412～430]
4 [号码SD412]1秒计数器=TDQ-Q_412
4 [号码SD414]2n秒时钟设置=TDQ-Q_414
4 [号码SD415]2nms时钟设置=TDQ-Q_415
4 [号码SD420]扫描计数器=TDQ-Q_420
4 [号码SD430]低速扫描计数器=TDQ-Q_430
2 特殊寄存器(扫描周期信息)[号码SD500～SD552]
3 [号码SD500～510]
4 [号码SD500]执行程序号=TDQ-Q_500
4 [号码SD510]低速执行类型程序号=TDQ-Q_510
3 [号码SD520～529]
4 [号码SD520]当前扫描周期时间=TDQ-Q_520
4 [号码SD521]当前扫描周期时间=TDQ-Q_521
4 [号码SD522]初始化扫描周期时间=TDQ-Q_522
4 [号码SD523]初始化扫描周期时间=TDQ-Q_523
4 [号码SD524]最小扫描周期时间=TDQ-Q_524
4 [号码SD525]最小扫描周期时间 =TDQ-Q_525
4 [号码SD526]最大扫描周期时间=TDQ-Q_526
4 [号码SD527]最大扫描周期时间=TDQ-Q_527
4 [号码SD528]低速执行类型程序的当前扫描周期时间=TDQ-Q_528
4 [号码SD529]低速执行类型程序的当前扫描周期时间=TDQ-Q_529
3 [号码SD532～535]
4 [号码SD532]低速执行类型程序的最小扫描周期时间=TDQ-Q_532
4 [号码SD533]低速执行类型程序的最小扫描周期时间=TDQ-Q_533
4 [号码SD534]低速执行类型程序的最大扫描周期时间=TDQ-Q_534
4 [号码SD535]低速执行类型程序的最大扫描周期时间=TDQ-Q_535
3 [号码SD540～549]
4 [号码SD540]END处理时间=TDQ-Q_540
4 [号码SD541]END处理时间=TDQ-Q_541
4 [号码SD542]恒定扫描周期等待时间=TDQ-Q_542
4 [号码SD543]恒定扫描周期等待时间=TDQ-Q_543
4 [号码SD544]低速执行类型程序的累积执行时间=TDQ-Q_544
4 [号码SD545]低速执行类型程序的累积执行时间=TDQ-Q_545
4 [号码SD546]低速执行类型程序的执行时间=TDQ-Q_546
4 [号码SD547]低速执行类型程序的执行时间=TDQ-Q_547
4 [号码SD548]扫描执行类型程序执行时间=TDQ-Q_548
4 [号码SD549]扫描执行类型程序执行时间=TDQ-Q_549
3 [号码SD550～552]
4 [号码SD550]服务间隔测量模块=TDQ-Q_550
4 [号码SD551]服务间隔时间=TDQ-Q_551
4 [号码SD552]服务间隔时间=TDQ-Q_552
2 特殊寄存器(驱动器信息)[号码SD600～SD695]
3 [号码SD600～604]
4 [号码SD600]存储卡型号=TDQ-Q_600
4 [号码SD602]驱动器1(RAM存储卡)容量=TDQ-Q_602
4 [号码SD603]驱动器2(ROM存储卡)容量=TDQ-Q_603
4 [号码SD604]存储卡使用情况=TDQ-Q_604
3 [号码SD620～624]
4 [号码SD620]驱动器3/4型号=TDQ-Q_620
4 [号码SD622]驱动器3(标准RAM)容量=TDQ-Q_622
4 [号码SD623]驱动器4(标准ROM)容量=TDQ-Q_623
4 [号码SD624]驱动器3/4使用情况/驱动器3使用情况=TDQ-Q_624
3 [号码SD640～648]
4 [号码SD640]文件寄存器驱动器=TDQ-Q_640
4 [号码SD641]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_641
4 [号码SD642]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_642
4 [号码SD643]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_643
4 [号码SD644]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_644
4 [号码SD645]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_645
4 [号码SD646]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_646
4 [号码SD647]文件寄存器容量=TDQ-Q_647
4 [号码SD648]文件寄存器块号=TDQ-Q_648
3 [号码SD650～656]
4 [号码SD650]注释驱动器号=TDQ-Q_650
4 [号码SD651]注释文件名称=TDQ-Q_651
4 [号码SD652]注释文件名称=TDQ-Q_652
4 [号码SD653]注释文件名称=TDQ-Q_653
4 [号码SD654]注释文件名称=TDQ-Q_654
4 [号码SD655]注释文件名称=TDQ-Q_655
4 [号码SD656]注释文件名称=TDQ-Q_656
3 [号码SD660～695]
4 [号码SD660]引导操作指定文件=TDQ-Q_660
4 [号码SD661]引导操作指定文件=TDQ-Q_661
4 [号码SD662]引导操作指定文件=TDQ-Q_662
4 [号码SD663]引导操作指定文件=TDQ-Q_663
4 [号码SD664]引导操作指定文件=TDQ-Q_664
4 [号码SD665]引导操作指定文件=TDQ-Q_665
4 [号码SD666]引导操作指定文件=TDQ-Q_666
4 [号码SD670]参数有效驱动器信息=TDQ-Q_670
4 [号码SD671]锁存数据备份功能的状态=TDQ-Q_671
4 [号码SD672]备份信息=TDQ-Q_672
4 [号码SD673]备份信息=TDQ-Q_673
4 [号码SD674]备份信息=TDQ-Q_674
4 [号码SD675]备份信息=TDQ-Q_675
4 [号码SD676]备份数据还原信息=TDQ-Q_676
4 [号码SD677]备份数据还原信息=TDQ-Q_677
4 [号码SD678]备份数据还原信息=TDQ-Q_678
4 [号码SD679]备份数据还原信息=TDQ-Q_679
4 [号码SD681]程序内存写入(传输)状况=TDQ-Q_681
4 [号码SD682]程序内存写入次数指标=TDQ-Q_682
4 [号码SD683]程序内存写入次数指标=TDQ-Q_683
4 [号码SD686]标准ROM写入(传输)状况=TDQ-Q_686
4 [号码SD687]标准ROM写入次数指标=TDQ-Q_687
4 [号码SD688]标准ROM写入次数指标=TDQ-Q_688
4 [号码SD695]至标准ROM的写入指令执行次数指定=TDQ-Q_695
2 特殊寄存器(指令相关寄存器)[号码SD705～SD799]
3 [号码SD705～706]
4 [号码SD705]掩码模式=TDQ-Q_705
4 [号码SD706]掩码模式=TDQ-Q_706
3 [号码SD715～720]
4 [号码SD715]IMASK指令掩码模式=TDQ-Q_715
4 [号码SD716]IMASK指令掩码模式=TDQ-Q_716
4 [号码SD717]IMASK指令掩码模式=TDQ-Q_717
4 [号码SD718]累加器=TDQ-Q_718
4 [号码SD719]累加器=TDQ-Q_719
4 [号码SD720]PLOADP指令的程序号指定=TDQ-Q_720
3 [号码SD774～775]
4 [号码SD774]PID限制设置(用于完整微分)=TDQ-Q_774
4 [号码SD775]PID限制设置(用于完整微分)=TDQ-Q_775
3 [号码SD778]
4 [号码SD778]执行COM指令时的刷新处理选择=TDQ-Q_778
3 [号码SD781～799]
4 [号码SD781]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_781
4 [号码SD782]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_782
4 [号码SD783]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_783
4 [号码SD784]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_784
4 [号码SD785]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_785
4 [号码SD786]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_786
4 [号码SD787]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_787
4 [号码SD788]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_788
4 [号码SD789]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_789
4 [号码SD790]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_790
4 [号码SD791]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_791
4 [号码SD792]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_792
4 [号码SD793]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_793
4 [号码SD794]PID限制设置(用于不完整微分)=TDQ-Q_794
4 [号码SD795]PID限制设置(用于不完整微分)=TDQ-Q_795
4 [号码SD796]多CPU间高速总线对应专用指令最大使用块数设置(1号CPU用)=TDQ-Q_796
4 [号码SD797]多CPU间高速总线对应专用指令最大使用块数设置(2号CPU用)=TDQ-Q_797
4 [号码SD798]多CPU间高速总线对应专用指令最大使用块数设置(3号CPU用)=TDQ-Q_798
4 [号码SD799]多CPU间高速总线对应专用指令最大使用块数设置(4号CPU用)=TDQ-Q_799
2 特殊寄存器(A→Q转换)[号码SD1000～SD1132]
3 一般注释=TDQ-Q_P1
3 [号码SD1000～1009]
4 [号码SD1000]保险丝熔断=TDQ-Q_1000
4 [号码SD1001]保险丝熔断=TDQ-Q_1001
4 [号码SD1002]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1002
4 [号码SD1005]AC DOWN计数器=TDQ-Q_1005
4 [号码SD1008]自检测出错=TDQ-Q_1008
4 [号码SD1009]报警器检测=TDQ-Q_1009
3 [号码SD1010～1019]
4 [号码SD1010]出错步=TDQ-Q_1010
4 [号码SD1011]出错步=TDQ-Q_1011
4 [号码SD1014]I/O控制模式=TDQ-Q_1014
4 [号码SD1015]CPU的运行状态=TDQ-Q_1015
4 [号码SD1016]程序号=TDQ-Q_1016
4 [号码SD1017]扫描周期时间=TDQ-Q_1017
4 [号码SD1018]扫描周期时间=TDQ-Q_1018
4 [号码SD1019]扫描周期时间=TDQ-Q_1019
3 [号码SD1020～1028]
4 [号码SD1020]恒定扫描周期=TDQ-Q_1020
4 [号码SD1021]扫描周期时间=TDQ-Q_1021
4 [号码SD1022]1秒计数器=TDQ-Q_1022
4 [号码SD1025]时钟数据=TDQ-Q_1025
4 [号码SD1026]时钟数据=TDQ-Q_1026
4 [号码SD1027]时钟数据=TDQ-Q_1027
4 [号码SD1028]时钟数据=TDQ-Q_1028
3 [号码SD1035～1039]
4 [号码SD1035]扩展文件寄存器=TDQ-Q_1035
4 [号码SD1036]用于软元件号的指定的扩展文件寄存器=TDQ-Q_1036
4 [号码SD1037]用于软元件号的指定的扩展文件寄存器=TDQ-Q_1037
4 [号码SD1038]LED显示优先级=TDQ-Q_1038
4 [号码SD1039]LED显示优先级=TDQ-Q_1039
3 [号码SD1044～1049]
4 [号码SD1044]用于采样跟踪=TDQ-Q_1044
4 [号码SD1049]用于SFC的工作区域=TDQ-Q_1049
3 [号码SD1050～1055]
4 [号码SD1050]SFC程序出错号=TDQ-Q_1050
4 [号码SD1051]出错块=TDQ-Q_1051
4 [号码SD1052]出错步=TDQ-Q_1052
4 [号码SD1053]出错转移=TDQ-Q_1053
4 [号码SD1054]出错顺控程序=TDQ-Q_1054
4 [号码SD1055]状态锁存执行步号=TDQ-Q_1055
3 [号码SD1072～1085]
4 [号码SD1072]可编程控制器通讯检查=TDQ-Q_1072
4 [号码SD1085]用于设置时间检查值的寄存器=TDQ-Q_1085
3 [号码SD1090～1095]
4 [号码SD1090]特殊功能模块数=TDQ-Q_1090
4 [号码SD1091]详细出错代码=TDQ-Q_1091
4 [号码SD1094]要更换的I/O模块的起始I/O号=TDQ-Q_1094
4 [号码SD1095]DIP开关信息=TDQ-Q_1095
3 [号码SD1100～1107]
4 [号码SD1100]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1100
4 [号码SD1101]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1101
4 [号码SD1102]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1102
4 [号码SD1103]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1103
4 [号码SD1104]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1104
4 [号码SD1105]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1105
4 [号码SD1106]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1106
4 [号码SD1107]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1107
3 [号码SD1108～1114]
4 [号码SD1108]步发送看门狗定时器设置=TDQ-Q_1108
4 [号码SD1109]步发送看门狗定时器设置=TDQ-Q_1109
4 [号码SD1110]步发送看门狗定时器设置=TDQ-Q_1110
4 [号码SD1111]步发送看门狗定时器设置=TDQ-Q_1111
4 [号码SD1112]步发送看门狗定时器设置=TDQ-Q_1112
4 [号码SD1113]步发送看门狗定时器设置=TDQ-Q_1113
4 [号码SD1114]步发送看门狗定时器设置=TDQ-Q_1114
3 [号码SD1116～1119]
4 [号码SD1116]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1116
4 [号码SD1117]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1117
4 [号码SD1118]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1118
4 [号码SD1119]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1119
3 [号码SD1120～1129]
4 [号码SD1120]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1120
4 [号码SD1121]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1121
4 [号码SD1122]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1122
4 [号码SD1123]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1123
4 [号码SD1124]报警器检测数量=TDQ-Q_1124
4 [号码SD1125]报警器检测号=TDQ-Q_1125
4 [号码SD1126]报警器检测号=TDQ-Q_1126
4 [号码SD1127]报警器检测号=TDQ-Q_1127
4 [号码SD1128]报警器检测号=TDQ-Q_1128
4 [号码SD1129]报警器检测号=TDQ-Q_1129
3 [号码SD1130～1132]
4 [号码SD1130]报警器检测号=TDQ-Q_1130
4 [号码SD1131]报警器检测号=TDQ-Q_1131
4 [号码SD1132]报警器检测号=TDQ-Q_1132
2 特殊寄存器(保险丝熔断的模块)[号码SD1300～SD1381]
3 [号码SD1300～1309]
4 [号码SD1300]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1300
4 [号码SD1301]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1301
4 [号码SD1302]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1302
4 [号码SD1303]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1303
4 [号码SD1304]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1304
4 [号码SD1305]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1305
4 [号码SD1306]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1306
4 [号码SD1307]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1307
4 [号码SD1308]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1308
4 [号码SD1309]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1309
3 [号码SD1310～1319]
4 [号码SD1310]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1310
4 [号码SD1311]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1311
4 [号码SD1312]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1312
4 [号码SD1313]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1313
4 [号码SD1314]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1314
4 [号码SD1315]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1315
4 [号码SD1316]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1316
4 [号码SD1317]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1317
4 [号码SD1318]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1318
4 [号码SD1319]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1319
3 [号码SD1320～1329]
4 [号码SD1320]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1320
4 [号码SD1321]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1321
4 [号码SD1322]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1322
4 [号码SD1323]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1323
4 [号码SD1324]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1324
4 [号码SD1325]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1325
4 [号码SD1326]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1326
4 [号码SD1327]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1327
4 [号码SD1328]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1328
4 [号码SD1329]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1329
3 [号码SD1330～1331]
4 [号码SD1330]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1330
4 [号码SD1331]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1331
3 [号码SD1350～1381]
4 [号码SD1350]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1350
4 [号码SD1351]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1351
4 [号码SD1352]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1352
4 [号码SD1353]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1353
4 [号码SD1354]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1354
4 [号码SD1355]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1355
4 [号码SD1356]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1356
4 [号码SD1357]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1357
4 [号码SD1358]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1358
4 [号码SD1359]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1359
4 [号码SD1360]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1360
4 [号码SD1361]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1361
4 [号码SD1362]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1362
4 [号码SD1363]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1363
4 [号码SD1364]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1364
4 [号码SD1365]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1365
4 [号码SD1366]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1366
4 [号码SD1367]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1367
4 [号码SD1368]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1368
4 [号码SD1369]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1369
4 [号码SD1370]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1370
4 [号码SD1371]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1371
4 [号码SD1372]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1372
4 [号码SD1373]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1373
4 [号码SD1374]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1374
4 [号码SD1375]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1375
4 [号码SD1376]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1376
4 [号码SD1377]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1377
4 [号码SD1378]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1378
4 [号码SD1379]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1379
4 [号码SD1380]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1380
4 [号码SD1381]外部电源断开的模式(用于将来的扩展)=TDQ-Q_1381
2 特殊寄存器(I/O模块验证)[号码SD1400～SD1431]
3 [号码SD1400～1409]
4 [号码SD1400]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1400
4 [号码SD1401]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1401
4 [号码SD1402]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1402
4 [号码SD1403]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1403
4 [号码SD1404]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1404
4 [号码SD1405]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1405
4 [号码SD1406]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1406
4 [号码SD1407]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1407
4 [号码SD1408]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1408
4 [号码SD1409]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1409
3 [号码SD1410～1419]
4 [号码SD1410]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1410
4 [号码SD1411]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1411
4 [号码SD1412]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1412
4 [号码SD1413]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1413
4 [号码SD1414]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1414
4 [号码SD1415]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1415
4 [号码SD1416]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1416
4 [号码SD1417]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1417
4 [号码SD1418]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1418
4 [号码SD1419]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1419
3 [号码SD1420～1429]
4 [号码SD1420]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1420
4 [号码SD1421]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1421
4 [号码SD1422]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1422
4 [号码SD1423]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1423
4 [号码SD1424]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1424
4 [号码SD1425]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1425
4 [号码SD1426]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1426
4 [号码SD1427]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1427
4 [号码SD1428]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1428
4 [号码SD1429]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1429
3 [号码SD1430～1431]
4 [号码SD1430]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1430
4 [号码SD1431]I/O模块验证错误=TDQ-Q_1431
2 特殊寄存器(过程控制指令)[号码SD1500～1508]
3 [号码SD1500～1508]
4 [号码SD1500]基本周期=TDQ-Q_1500
4 [号码SD1501]基本周期=TDQ-Q_1501
4 [号码SD1502]过程控制指令详细出错代码=TDQ-Q_1502
4 [号码SD1503]过程控制指令产生出错的位置=TDQ-Q_1503
4 [号码SD1506]虚拟软元件=TDQ-Q_1506
4 [号码SD1507]虚拟软元件=TDQ-Q_1507
4 [号码SD1508]过程控制指令功能选择=TDQ-Q_1508
2 特殊寄存器(用于冗余 主站系统CPU 信息)[号码SD952～1596]
3 [号码SD952]
4 [号码SD952]从控制系统到待机系统内存复制的历史记录=TDQ-Q_952
3 [号码SD1585～1596]
4 [号码SD1585]冗余系统LED状态=TDQ-Q_1585
4 [号码SD1588]系统切换的原因=TDQ-Q_1588
4 [号码SD1589]系统切换故障条件的原因=TDQ-Q_1589
4 [号码SD1590]请求系统切换的网络模块起始地址=TDQ-Q_1590
4 [号码SD1595]内存复制目标I/O号码=TDQ-Q_1595
4 [号码SD1596]内存复制状态=TDQ-Q_1596
2 特殊寄存器(用于冗余 其他系统CPU信息)[号码SD1600～SD1690]
3 [号码SD1600～1690]
4 [号码SD1600]系统出错信息=TDQ-Q_1600
4 [号码SD1601]系统切换结果=TDQ-Q_1601
4 [号码SD1602]系统切换专用指令参数=TDQ-Q_1602
4 [号码SD1610]其他系统检测出错=TDQ-Q_1610
4 [号码SD1611]其他系统检测出错发生时间=TDQ-Q_1611
4 [号码SD1612]其他系统检测出错发生时间=TDQ-Q_1612
4 [号码SD1613]其他系统检测出错发生时间=TDQ-Q_1613
4 [号码SD1614]其他系统出错信息类别=TDQ-Q_1614
4 [号码SD1615]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1615
4 [号码SD1616]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1616
4 [号码SD1617]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1617
4 [号码SD1618]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1618
4 [号码SD1619]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1619
4 [号码SD1620]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1620
4 [号码SD1621]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1621
4 [号码SD1622]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1622
4 [号码SD1623]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1623
4 [号码SD1624]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1624
4 [号码SD1625]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1625
4 [号码SD1626]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1626
4 [号码SD1627]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1627
4 [号码SD1628]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1628
4 [号码SD1629]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1629
4 [号码SD1630]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1630
4 [号码SD1631]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1631
4 [号码SD1632]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1632
4 [号码SD1633]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1633
4 [号码SD1634]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1634
4 [号码SD1635]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1635
4 [号码SD1636]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1636
4 [号码SD1649]待机系统上出错清除=TDQ-Q_1649
4 [号码SD1650]其他系统运行信息=TDQ-Q_1650
4 [号码SD1690]请求在主站(控制)系统上进行系统切换的网络模块的起始地址=TDQ-Q_1690
2 特殊寄存器(用于冗余系统(交换))[号码SD1700～SD1710]
3 [号码SD1700～1710]
4 [号码SD1700]交换出错检测计数=TDQ-Q_1700
4 [号码SD1710]运行中程序改变的等待时间(待机系统)=TDQ-Q_1710
2 特殊寄存器(冗余电源模块信息)[号码SD1780～SD1783]
3 [号码SD1780～1783]
4 [号码SD1780]电源OFF检测状态=TDQ-Q_1780
4 [号码SD1781]电源模块故障检测状态=TDQ-Q_1781
4 [号码SD1782]用于电源模块1的瞬间掉电检测计数器=TDQ-Q_1782
4 [号码SD1783]用于电源模块2的瞬间掉电检测计数器=TDQ-Q_1783
1 QS系列CPU
2 特殊继电器(诊断信息)[编号SM0～SM62]
3 一般注释=TMQS_P0
3 [编号SM0～SM62]
4 [编号SM0]诊断出错=TMQS_0
4 [编号SM1]自诊断出错=TMQS_1
4 [编号SM5]出错公共信息=TMQS_5
4 [编号SM16]出错个别信息=TMQS_16
4 [编号SM50]出错解除=TMQS_50
4 [编号SM51]电池电量不足锁存=TMQS_51
4 [编号SM52]电池电量不足=TMQS_52
4 [编号SM53]检测出AC DOWN=TMQS_53
4 [编号SM56]检测出AC DOWN=TMQS_56
4 [编号SM61]I/O模块校验出错=TMQS_61
4 [编号SM62]检测出报警器=TMQS_62
2 特殊继电器(系统信息)[编号SM203～SM232]
3 [编号SM203～SM232]
4 [编号SM203]STOP 触点=TMQS_203
4 [编号SM213]时钟数据读取请求=TMQS_213
4 [编号SM232]ROM 写入次数=TMQS_232
2 特殊继电器(系统时钟/计数器)[编号SM400～SM414]
3 [编号SM400～SM414]
4 [编号SM400]常时ON=TMQS_400
4 [编号SM401]常时OFF=TMQS_401
4 [编号SM402]运行后仅1个扫描ON=TMQS_402
4 [编号SM403]运行后仅1个扫描OFF=TMQS_403
4 [编号SM410]0.1秒时钟=TMQS_410
4 [编号SM411]0.2秒时钟=TMQS_411
4 [编号SM412]1秒时钟=TMQS_412
4 [编号SM413]2秒时钟=TMQS_413
4 [编号SM414]2n秒时钟=TMQS_414
2 特殊继电器(安全CPU)[编号SM560～SM561]
3 [编号SM560～SM561]
4 [编号SM560]测试模式标志=TMQS_560
4 [编号SM561]测试模式连续运行允许时间设置=TMQS_561
2 特殊继电器(引导运行)[编号SM660]
3 [编号SM660]
4 [编号SM660]引导运行=TMQS_660
2 特殊继电器(指令相关)[编号SM722]
3 [编号SM722]
4 [编号SM722]BIN、DBIN指令出错禁止标志=TMQS_722
2 特殊继电器(CC-Link Safety)[编号SM1004～SM1204]
3 [编号SM1004～SM1204]
4 [编号SM1004]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TMQS_1004
4 [编号SM1204]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TMQS_1204
2 特殊寄存器(诊断信息)[编号SD0～SD153]
3 一般注释=TDQS_P0
3 [编号SD0～SD153]
4 [编号SD0]诊断出错=TDQS_0
4 [编号SD1]诊断出错发生时间=TDQS_1
4 [编号SD2]诊断出错发生时间=TDQS_2
4 [编号SD3]诊断出错发生时间=TDQS_3
4 [编号SD4]出错信息分类=TDQS_4
4 [编号SD5]出错公共信息=TDQS_5
4 [编号SD6]出错公共信息=TDQS_6
4 [编号SD7]出错公共信息=TDQS_7
4 [编号SD8]出错公共信息=TDQS_8
4 [编号SD9]出错公共信息=TDQS_9
4 [编号SD10]出错公共信息=TDQS_10
4 [编号SD11]出错公共信息=TDQS_11
4 [编号SD12]出错公共信息=TDQS_12
4 [编号SD13]出错公共信息=TDQS_13
4 [编号SD14]出错公共信息=TDQS_14
4 [编号SD15]出错公共信息=TDQS_15
4 [编号SD16]出错个别信息=TDQS_16
4 [编号SD17]出错个别信息=TDQS_17
4 [编号SD18]出错个别信息=TDQS_18
4 [编号SD19]出错个别信息=TDQS_19
4 [编号SD20]出错个别信息=TDQS_20
4 [编号SD21]出错个别信息=TDQS_21
4 [编号SD22]出错个别信息=TDQS_22
4 [编号SD23]出错个别信息=TDQS_23
4 [编号SD24]出错个别信息=TDQS_24
4 [编号SD25]出错个别信息=TDQS_25
4 [编号SD26]出错个别信息=TDQS_26
4 [编号SD27]诊断出错发生源CPU的识别符=TDQS_27
4 [编号SD50]出错解除=TDQS_50
4 [编号SD51]电池电量不足锁存=TDQS_51
4 [编号SD52]电池电量不足=TDQS_52
4 [编号SD53]检测出AC DOWN=TDQS_53
4 [编号SD61]I/O模块校验出错No.=TDQS_61
4 [编号SD62]报警器编号=TDQS_62
4 [编号SD63]报警器个数=TDQS_63
4 [编号SD64]报警器检测编号表=TDQS_64
4 [编号SD65]报警器检测编号表=TDQS_65
4 [编号SD66]报警器检测编号表=TDQS_66
4 [编号SD67]报警器检测编号表=TDQS_67
4 [编号SD68]报警器检测编号表=TDQS_68
4 [编号SD69]报警器检测编号表=TDQS_69
4 [编号SD70]报警器检测编号表=TDQS_70
4 [编号SD71]报警器检测编号表=TDQS_71
4 [编号SD72]报警器检测编号表=TDQS_72
4 [编号SD73]报警器检测编号表=TDQS_73
4 [编号SD74]报警器检测编号表=TDQS_74
4 [编号SD75]报警器检测编号表=TDQS_75
4 [编号SD76]报警器检测编号=TDQS_76
4 [编号SD77]报警器检测编号表=TDQS_77
4 [编号SD78]报警器检测编号表=TDQS_78
4 [编号SD79]报警器检测编号表=TDQS_79
4 [编号SD81]出错原因=TDQS_81
4 [编号SD150]I/O模块校验出错=TDQS_150
4 [编号SD151]I/O模块校验出错=TDQS_151
4 [编号SD152]I/O模块校验出错=TDQS_152
4 [编号SD153]I/O模块校验出错=TDQS_153
2 特殊寄存器(系统信息)[编号SD200～SD304]
3 [编号SD200～SD304]
4 [编号SD200]开关状态=TDQS_200
4 [编号SD201]LED状态=TDQS_201
4 [编号SD203]CPU动作状态=TDQS_203
4 [编号SD210]时钟数据=TDQS_210
4 [编号SD211]时钟数据=TDQS_211
4 [编号SD212]时钟数据=TDQS_212
4 [编号SD213]时钟数据=TDQS_213
4 [编号SD232]ROM写入次数=TDQS_232
4 [编号SD233]ROM写入次数=TDQS_233
4 [编号SD240]基本模式=TDQS_240
4 [编号SD241]扩展级数=TDQS_241
4 [编号SD242]Q基板安装有无=TDQS_242
4 [编号SD243]基板插槽个数(动作状态)=TDQS_243
4 [编号SD244]基板插槽个数(动作状态)=TDQS_244
4 [编号SD245]基板插槽个数(安装状态)=TDQS_245
4 [编号SD246]基板插槽个数(安装状态)=TDQS_246
4 [编号SD250]实际安装最大I/O=TDQS_250
4 [编号SD254]MELSECNET/H信息=TDQS_254
4 [编号SD255]MELSECNET/H信息=TDQS_255
4 [编号SD256]MELSECNET/H信息=TDQS_256
4 [编号SD257]MELSECNET/H信息=TDQS_257
4 [编号SD258]MELSECNET/H信息=TDQS_258
4 [编号SD290]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_290
4 [编号SD291]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_291
4 [编号SD292]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_292
4 [编号SD294]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_294
4 [编号SD295]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_295
4 [编号SD296]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_296
4 [编号SD297]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_297
4 [编号SD299]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_299
4 [编号SD300]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_300
4 [编号SD301]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_301
4 [编号SD302]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_302
4 [编号SD303]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_303
4 [编号SD304]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_304
2 特殊寄存器(系统时钟/计数器)[编号SD412～SD420]
3 [编号SD412～SD420]
4 [编号SD412]1秒计数器=TDQS_412
4 [编号SD414]2n秒时钟设置=TDQS_414
4 [编号SD420]扫描计数器=TDQS_420
2 特殊寄存器(扫描信息)[编号SD520～SD549]
3 [编号SD520～SD549]
4 [编号SD520]当前扫描时间=TDQS_520
4 [编号SD521]当前扫描时间=TDQS_521
4 [编号SD524]最小扫描时间=TDQS_524
4 [编号SD525]最小扫描时间=TDQS_525
4 [编号SD526]最大扫描时间=TDQS_526
4 [编号SD527]最大扫描时间=TDQS_527
4 [编号SD540]END处理时间=TDQS_540
4 [编号SD541]END处理时间=TDQS_541
4 [编号SD542]恒定扫描等待时间=TDQS_542
4 [编号SD543]恒定扫描等待时间=TDQS_543
4 [编号SD548]扫描程序执行时间=TDQS_548
4 [编号SD549]扫描程序执行时间=TDQS_549
2 特殊寄存器(安全CPU)[编号SD560～SD562]
3 [编号SD560～SD562]
4 [编号SD560]安全CPU动作模式=TDQS_560
4 [编号SD561]测试模式连续运行时间=TDQS_561
4 [编号SD562]测试模式连续运行时间=TDQS_562
2 特殊寄存器(存储器)[编号SD620～SD623]
3 [编号SD620～SD623]
4 [编号SD620]存储器类型=TDQS_620
4 [编号SD623]驱动器4(ROM)容量=TDQS_623
2 特殊寄存器(CC-Link Safety)[编号SD1000～SD1279]
3 [编号SD1000～SD1279]
4 [编号SD1000]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1000
4 [编号SD1001]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1001
4 [编号SD1002]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1002
4 [编号SD1003]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1003
4 [编号SD1004]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1004
4 [编号SD1005]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1005
4 [编号SD1006]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1006
4 [编号SD1007]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1007
4 [编号SD1008]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1008
4 [编号SD1009]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1009
4 [编号SD1010]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1010
4 [编号SD1011]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1011
4 [编号SD1012]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1012
4 [编号SD1013]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1013
4 [编号SD1014]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1014
4 [编号SD1015]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1015
4 [编号SD1016]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1016
4 [编号SD1017]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1017
4 [编号SD1018]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1018
4 [编号SD1019]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1019
4 [编号SD1020]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1020
4 [编号SD1021]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1021
4 [编号SD1022]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1022
4 [编号SD1023]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1023
4 [编号SD1024]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1024
4 [编号SD1025]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1025
4 [编号SD1026]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1026
4 [编号SD1027]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1027
4 [编号SD1028]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1028
4 [编号SD1029]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1029
4 [编号SD1030]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1030
4 [编号SD1031]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1031
4 [编号SD1032]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1032
4 [编号SD1033]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1033
4 [编号SD1034]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1034
4 [编号SD1035]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1035
4 [编号SD1036]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1036
4 [编号SD1037]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1037
4 [编号SD1038]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1038
4 [编号SD1039]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1039
4 [编号SD1040]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1040
4 [编号SD1041]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1041
4 [编号SD1042]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1042
4 [编号SD1043]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1043
4 [编号SD1044]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1044
4 [编号SD1045]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1045
4 [编号SD1046]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1046
4 [编号SD1047]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1047
4 [编号SD1048]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1048
4 [编号SD1049]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1049
4 [编号SD1050]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1050
4 [编号SD1051]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1051
4 [编号SD1052]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1052
4 [编号SD1053]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1053
4 [编号SD1054]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1054
4 [编号SD1055]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1055
4 [编号SD1056]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1056
4 [编号SD1057]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1057
4 [编号SD1058]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1058
4 [编号SD1059]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1059
4 [编号SD1060]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1060
4 [编号SD1061]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1061
4 [编号SD1062]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1062
4 [编号SD1063]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1063
4 [编号SD1064]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1064
4 [编号SD1065]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1065
4 [编号SD1066]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1066
4 [编号SD1067]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1067
4 [编号SD1068]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1068
4 [编号SD1069]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1069
4 [编号SD1070]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1070
4 [编号SD1071]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1071
4 [编号SD1072]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1072
4 [编号SD1073]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1073
4 [编号SD1074]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1074
4 [编号SD1075]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1075
4 [编号SD1076]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1076
4 [编号SD1077]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1077
4 [编号SD1078]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1078
4 [编号SD1079]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1079
4 [编号SD1200]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1200
4 [编号SD1201]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1201
4 [编号SD1202]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1202
4 [编号SD1203]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1203
4 [编号SD1204]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1204
4 [编号SD1205]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1205
4 [编号SD1206]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1206
4 [编号SD1207]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1207
4 [编号SD1208]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1208
4 [编号SD1209]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1209
4 [编号SD1210]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1210
4 [编号SD1211]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1211
4 [编号SD1212]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1212
4 [编号SD1213]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1213
4 [编号SD1214]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1214
4 [编号SD1215]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1215
4 [编号SD1216]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1216
4 [编号SD1217]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1217
4 [编号SD1218]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1218
4 [编号SD1219]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1219
4 [编号SD1220]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1220
4 [编号SD1221]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1221
4 [编号SD1222]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1222
4 [编号SD1223]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1223
4 [编号SD1224]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1224
4 [编号SD1225]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1225
4 [编号SD1226]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1226
4 [编号SD1227]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1227
4 [编号SD1228]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1228
4 [编号SD1229]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1229
4 [编号SD1230]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1230
4 [编号SD1231]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1231
4 [编号SD1232]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1232
4 [编号SD1233]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1233
4 [编号SD1234]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1234
4 [编号SD1235]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1235
4 [编号SD1236]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1236
4 [编号SD1237]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1237
4 [编号SD1238]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1238
4 [编号SD1239]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1239
4 [编号SD1240]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1240
4 [编号SD1241]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1241
4 [编号SD1242]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1242
4 [编号SD1243]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1243
4 [编号SD1244]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1244
4 [编号SD1245]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1245
4 [编号SD1246]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1246
4 [编号SD1247]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1247
4 [编号SD1248]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1248
4 [编号SD1249]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1249
4 [编号SD1250]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1250
4 [编号SD1251]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1251
4 [编号SD1252]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1252
4 [编号SD1253]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1253
4 [编号SD1254]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1254
4 [编号SD1255]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1255
4 [编号SD1256]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1256
4 [编号SD1257]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1257
4 [编号SD1258]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1258
4 [编号SD1259]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1259
4 [编号SD1260]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1260
4 [编号SD1261]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1261
4 [编号SD1262]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1262
4 [编号SD1263]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1263
4 [编号SD1264]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1264
4 [编号SD1265]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1265
4 [编号SD1266]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1266
4 [编号SD1267]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1267
4 [编号SD1268]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1268
4 [编号SD1269]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1269
4 [编号SD1270]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1270
4 [编号SD1271]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1271
4 [编号SD1272]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1272
4 [编号SD1273]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1273
4 [编号SD1274]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1274
4 [编号SD1275]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1275
4 [编号SD1276]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1276
4 [编号SD1277]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1277
4 [编号SD1278]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1278
4 [编号SD1279]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1279
