1. **安装驱动程序**：
2. 打开..\三轴云台校准工具\三轴云台校准，或者..\三轴云台校准工具\3-Axis GimbalCalibrate出现“连接云台到电脑上” （如图1所示），将云台USB接口连接到电脑上，云台会亮起红色指示灯；



图1


1. 在“此电脑”右击 属性，点击“设备管理器”,具体如图2所示；

图2


1. 选择 CP2102 USB to UART Bridge Controller，右击属性,如图3所示；

图3

1. 点击“驱动程序”, 点击“更新驱动程序”，如图4所示；




图4

1. 点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”，在路径选择“..\CP210x”，点击“下一步；”
2. 驱动安装完成。
3. **开始校准**：在“开始校准”页面（图5），点击“开始校准”，进行一系列项目的校准（图6），在校准过程中，务必保持云台设备处于端平状态；校准成功后会出现图7图示，可以直接关掉页面，整个过程云台红色指示灯常亮。



图5



图6



图7