洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
※CPU插座
※安装PII的定位器
※安装支撑架
※PIII的安装
※传统CPU的安装
※内存的插槽种类
※安装内存的方法
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

3、安装CPU和内存

CPU 插座

第一步是把CPU和内存安装到主板上，过会再把主板装到机箱里，要是先把主板装到机箱后再安装CPU和内存就不是很方便了。

准备一块绝缘的泡沫用来放主板，主板的包装盒里就有这样的泡沫。

主板上有一些跳线来设置CPU的类型及频率等，对于初学者来说这有点麻烦，在这里我先给你设置好，后面的部分中再详细介绍。

目前常见的CPU插座有两种，这种是比较传统的CPU插座叫ZIF，中文意思是零插拔力插座，用来安装奔腾、赛扬CPU或者AMD、CYRIX的CPU。

而奔腾II、奔腾III使用的是另一种新型的安装方式，奔腾II/III的 CPU就像一块插卡，而CPU插座就像扩展槽。

上一节 下一节

谈谈您的看法