SSD Tool Help

Sobre | Funcionamiento | Advertencias | Solución de problemas | Contacto

Utilizando SSD Toolkit

Al iniciar el kit de herramientas de SSD, se le dará una lista de las unidades disponibles. En primer lugar, seleccione la unidad que desea trabajar y, a continuación seleccionar la herramienta que desea utilizar o la prueba que desea realizar.

Si se hace necesario cambiar el idioma de la interfaz de usuario, haga clic en el botón Acerca de, entonces el lenguaje, y elegir entre los idiomas disponibles.

Cuando una nueva versión de la Guía Práctica SSD está disponible, se puede obtener haciendo click en el botón Acerca de, a continuación, haga clic en el botón de actualizaciones de software. Usted será llevado a la página web de SanDisk para obtener la última versión a través de descarga.

La ficha Información de la unidad le mostrará la información del disco que está disponible para el sistema. Incluye el modelo, número de serie, versión de firmware, capacidad de disco, así como otra información valiosa. También se le dará una lista de las características de la unidad apoyada.

La información de la unidad se pueden exportar a un archivo. CSV haciendo clic en el botón Exportar datos.

La ficha Atributos SMART le mostrará el estado actual de SMART de la unidad global, así como el estado de cada uno de los atributos SMART de la unidad seleccionada. La lista de atributos SMART se pueden exportar a un archivo. CSV haciendo clic en el botón Exportar datos. |  |

La ficha de actualización de firmware le mostrará la capacidad del disco actual, número de modelo, número de serie, y la revisión de firmware actual. También se anotará la fecha de la última comprobación de actualizaciones de firmware.

Usted puede comprobar las actualizaciones del firmware rápida on-line (conexión a Internet) o seleccionar un archivo de firmware que ha sido previamente guardados en su computadora o una unidad en el sistema. Con ambas opciones, se puede aplicar el nuevo firmware de forma rápida y fácilmente a su unidad SSD de SanDisk.

ON-LINE MÉTODO (recomendado):

1. Seleccione la SSD de SanDisk en la lista de unidad que desea para verificar si hay una actualización de firmware.

2. Haga clic en el botón Buscar actualizaciones. La aplicación consulta el sitio de soporte de SanDisk y le informará si hay disponible una actualización o no.

3. Si hay una actualización disponible, haga clic en el botón Aceptar para continuar con el proceso. Esto le dará la opción de seleccionar la versión de firmware que desea aplicar a la SSD.

4. Haga clic en Aceptar para continuar. El programa se descarga la versión de firmware que ha seleccionado.

5. Haga clic en Aceptar para continuar. Ahora se da la opción de crear una imagen ISO de un CD / DVD (paso 6) o crear un arranque USB Flash Drive (vaya al Paso # 8).

6. Si opta por crear la unidad de CD / DVD para la actualización del firmware, seleccione una ubicación y un nombre para el archivo ISO (se recomienda en el nombre del archivo de firmware para una fácil referencia). Haga clic en Crear para crear y guardar el archivo ISO en la ubicación seleccionada.

7. Haga clic en Aceptar para continuar. Grabar el archivo de imagen guardado en un CD / DVD con otra aplicación de software.

a. Cerrar / salir de la aplicación Kit de herramientas de SSD y reinicie el equipo.

b. Asegúrese de que la unidad de CD / DVD es el primer dispositivo en la secuencia de arranque se define en el BIOS y reinicie el equipo con el disco de arranque recién creado CD / DVD insertado.

c. Después de reiniciar, el sistema se iniciará en el programa de actualización del firmware de SanDisk

d. Seleccione la unidad que desea actualizar la lista que aparece.

e. Pulse ENTER para iniciar la actualización.

f. Cuando se complete la actualización, pulse ENTER para computadora de la parada.

g. Retire la funda de CD / DVD de la unidad y reinicie el equipo.

h. Eso es todo... ¡se acabó!

8. Si opta por crear el arranque de la unidad flash USB para la actualización del firmware, conectar una unidad flash USB en blanco. Perderá todos los datos existentes en la unidad flash USB.

9. Seleccione la unidad flash USB en el cuadro de lista y haga clic en Crear. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

a. Cerrar / salir de la aplicación Kit de herramientas de SSD y reinicie el equipo.

b. Conecte su unidad flash USB de arranque, asegúrese de que es el primer dispositivo en la secuencia de arranque se define en el BIOS y reinicie el equipo.

c. Después de reiniciar, el sistema se iniciará en el programa de actualización del firmware de SanDisk

d. Seleccione la unidad que desea actualizar la lista que aparece.

e. Pulse ENTER para iniciar la actualización.

f. Cuando se complete la actualización, pulse ENTER para computadora de la parada.

g. Retire el disquete de arranque USB Flash Drive del sistema y reinicie el equipo.

h. Eso es todo... ¡se acabó!

MÉTODO MANUAL

1. Seleccione la SSD de SanDisk en la lista de unidad que desea actualizar el firmware.

2. Haga clic en el botón Actualizar Manual.

3. Haga clic en el Manual de actualización de button3. Localizar y seleccionar el archivo de firmware binario guardado previamente. Haga clic en Abrir.

4. Ahora está la opción de crear una imagen ISO de un CD / DVD o crear una Unidad flash USB de arranque.

5. Para crear un CD / DVD - siga los pasos de # 6 y # 7.

6. Para crear una Unidad flash USB de arranque - siga los pasos en el # 8 y # 9.

Nota: Asegúrese absolutamente seguro de que el archivo de firmware / versión que está a la alza ya la baja compatible con el SSD de SanDisk que está trabajando - El uso de la versión de firmware incorrecta puede hacer que el disco SSD a ser permanente no-utilizable. Servicio de soporte técnico en caso de SanDisk tiene alguna duda antes de intentar la actualización.