SSD Tool Help

A propos | Fonctionnement | Advertissements | Dépannage | Contact

Dépannage pour SSD Toolkit

Dépannage:

Problème: Impossible de voir les lecteurs ou les données du disque.

Solution: Assurez-vous que vous avez les privilèges nécessaires pour accéder aux périphériques. Vous devez avoir des privilèges d'administrateur. Vous pouvez exécuter le logiciel en tant qu'administrateur, ou vous connecter à un compte entièrement privilégié.

Problème: L'information affichée Drive n'est pas complet ou contient des caractères non alphanumériques. Cela pourrait indiquer des données incomplètes est reçu par le système.
Solution: Plusieurs choses peuvent aider.
- Essayez d'actualiser la liste des disques.
- Vérifiez tous les câbles et connexions.
- Installez les derniers pilotes pour votre système de stockage / périphérique SSD.

Note: Certains pilotes de stockage de Nvidia fera de votre SSD SATA à apparaître comme un périphérique SCSI à l'ordinateur qui affectent la manière dont les données / commandes sont passées à travers le matériel. Commutation de vos pilotes de stockage pour les pilotes par défaut de Windows devrait corriger le problème.

Problème: Smart Data Attributs ne s'affiche pas ou le lecteur qui indique qu'il n'est pas intelligent capable.

Solution: Selon le type d'interface utilisé, certaines cartes mères de SMART-activé et les logiciels connexes peuvent pas communiquer avec certains disques SMART-capable. Par exemple, quelques disques externes connectés via USB et FireWire envoyer correctement les données SMART par rapport à celles des interfaces. Avec autant de façons de connecter un disque dur (SCSI, ATA, SATA, USB, etc), il est difficile de prédire si les rapports SMART fonctionneront correctement dans un système donné.
- Vérifiez tous les câbles et connexions.
- Essayez à jour vos pilotes carte mère.
- Pour USB / FireWire connexions s'assurer que le boîtier externe que vous utilisez supporte ATA-SAT pass-through.

- Essayez à jour les pilotes de stockage de votre système d'/ SSD appareil contrôlé.

Note: Certains pilotes de stockage de Nvidia fera de votre SSD SATA à apparaître comme un périphérique SCSI à l'ordinateur qui affectent la manière dont les données / commandes sont passées à travers le matériel. Commutation de vos pilotes de stockage pour les pilotes par défaut de Windows devrait corriger le problème.

Problème: Le Firmware Updater vous donne un "Caractéristiques expérimentales" alerte pop-up lorsque vous tentez de mettre à jour le firmware. Ceci est causé par un SSD qui n'est pas directement relié par un bus SATA / IDE. Tentative de mise à niveau du firmware par un autre type de bus (ex. USB / FireWire / SCSI) est considérée comme expérimentale et peut endommager définitivement votre SSD.
Solution: Vérifiez les points suivants:
- Assurez-vous que SanDisk SSD est connecté directement au bus SATA / IDE.
- Vérifiez que votre SSD apparaît comme SATA / ATA lecteur dans le Gestionnaire de périphériques.
- Installez les derniers pilotes pour votre système / disque SSD.

Note: Certains pilotes de stockage de Nvidia fera de votre SSD SATA à apparaître comme un périphérique SCSI à l'ordinateur qui affectent la manière dont les données / commandes sont passées à travers le matériel. Commutation de vos pilotes de stockage pour les pilotes par défaut de Windows devrait corriger le problème.