SSD Tool Help

über | Betrieb | Warnungen | Fehlerbehebung | Kontakt

Mit SSD Toolkit

Wenn Sie die SSD Toolkit zu starten, wird Ihnen eine Liste der verfügbaren Laufwerke gegeben werden. Zuerst wählen Sie das Laufwerk, das Sie möchten, auf Arbeit, und wählen Sie dann das Tool Sie verwenden möchten, oder testen Sie durchführen möchten würden.

Wenn es notwendig, die Sprache der Benutzeroberfläche angezeigt Änderung wird auf Über-Schaltfläche klicken, dann Sprache, und wählen Sie aus den verfügbaren Sprachen.

Wenn eine neuere Version der SSD Toolkit zur Verfügung steht, durch einen Klick auf die Schaltfläche Info erhalten werden kann, dann auf die Software-Updates klicken. Sie werden auf die SanDisk Website getroffen werden, um die neueste Version per Download zu erhalten.

Die Drive Registerkarte Informationen zeigt Ihnen der Antrieb Informationen, die dem System zur Verfügung ist. Enthält das Modell, Seriennummer, Firmware-Version, Festplattenkapazität, sowie andere wertvolle Informationen. Sie sind auch eine Auflistung der unterstützten Laufwerk verfügt gegeben.

Der Antrieb Informationen können in eine. CSV-Datei, indem Sie auf die Schaltfläche Daten Export exportiert werden.

Die SMART Registerkarte Attribute zeigt Ihnen die aktuelle SMART-Status der Festplatte insgesamt als auch den Status der einzelnen SMART-Attribute des ausgewählten Laufwerks.

Die Liste der SMART-Attribute können zu einem. CSV-Datei, indem Sie auf die Schaltfläche Daten Export exportiert werden.

Die Firmware Updater Registerkarte zeigt Ihnen das aktuelle Laufwerk Kapazität, Modell, Seriennummer, und die aktuelle Firmware-Version. Es wird auch zur Kenntnis das Datum der letzten Prüfung für Firmware-Updates.

Sie können für Firmware-Updates schnell zu überprüfen, on-line (Internetverbindung erforderlich) oder wählen Sie eine Firmware-Datei, die zuvor auf Ihren Computer oder ein Laufwerk auf Ihrem System gespeichert. Bei beiden Optionen können Sie die neue Firmware schnell und einfach anwenden, um Ihre SanDisk SSD.

Online-Verfahren (empfohlen):

1. Wählen Sie das SanDisk SSD aus dem Laufwerk Liste, die Sie für ein Firmware-Update überprüfen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Updates suchen. Die Anwendung fragt die SanDisk-Support-Website und informieren Sie, wenn ein Update verfügbar ist oder nicht.

3. Wenn ein Update verfügbar ist, klicken Sie auf Apply Schaltfläche Aktualisieren, um den Prozess fortzusetzen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Firmware-Version, die Sie auf die SSD anwenden möchten.

4. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Das Programm lädt die Firmware-Version Sie ausgewählt haben.

5. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Sie befinden sich nun die Möglichkeit, ein ISO-Image für eine bootfähige CD / DVD (Schritt # 6) zu erstellen oder erstellen Sie einen bootfähigen USB-Flash-Laufwerk (skip to # 8 Schritt) gegeben.

6. Wenn Sie die bootfähige CD / DVD für Firmware-Update erstellen, wählen Sie einen Speicherort und einen Namen für die ISO-Datei (empfohlen Firmware-Nummer in den Dateinamen für eine einfache Referenz). Klicken Sie auf Erstellen, um erstellen und speichern Sie die ISO-Datei auf dem ausgewählten Standort.

7. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Brennen Sie das gespeicherte Image-Datei auf eine CD / DVD mit einem anderen Software-Anwendung.

a. Schließen / Beenden des SSD-Toolkit-Anwendung und starten Sie Ihren Computer.

b. Achten Sie darauf, die CD / DVD-Laufwerk ist das erste Gerät in der Startreihenfolge im BIOS definiert, und starten Sie Ihren Computer mit dem neu erstellten CD / DVD-Boot-Diskette eingelegt.

c. Nach dem Neustart wird Ihr System auf den SanDisk Firmware Updater starten

d. Wählen Sie das Laufwerk, die Sie aus der angezeigten Liste zu aktualisieren.

e. ENTER drücken, um das Update zu starten.

f. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, drücken Sie ENTER, um Shutdown Computer.

g. Entfernen Sie die Boot-CD / DVD aus dem Laufwerk und starten Sie den Computer.

h. Das ist es ... fertig!

8. Wenn Sie den bootfähigen USB-Flash-Laufwerk für Firmware-Update erstellen möchten, schließen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Sie verlieren alle vorhandenen Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk.

9. Wählen Sie den USB-Flash-Laufwerk in das Listenfeld und klicken Sie auf Erstellen. Klicken Sie auf OK, wenn fertig.

a. Schließen / Beenden des SSD-Toolkit-Anwendung und starten Sie Ihren Computer.

b. Verbinden Sie Ihren USB-Stick bootfähig, stellen Sie sicher, es ist das erste Gerät in der Boot-Reihenfolge im BIOS definiert, und starten Sie Ihren Computer.

c. Nach dem Neustart wird Ihr System auf den SanDisk Firmware Updater starten

d. Wählen Sie das Laufwerk, die Sie aus der angezeigten Liste zu aktualisieren.

e. ENTER drücken, um das Update zu starten.

f. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, drücken Sie ENTER, um Shutdown Computer.

g. Entfernen Sie den bootfähigen USB-Flash-Laufwerk aus dem System und den Computer neu starten.

h. Das ist es ... fertig!

Manuelle Methode

1. Wählen Sie das SanDisk SSD aus dem Laufwerk Liste, die Sie wollen, um die Firmware zu aktualisieren.

2. Klicken Sie auf das manuelle Update-Taste.

3. Suchen und wählen Sie die zuvor gespeicherte binäre Firmware-Datei. Klicken Sie auf Open.

4. Sie befinden sich nun die Möglichkeit, ein ISO-Image für eine bootfähige CD / DVD zu erstellen oder erstellen Sie einen bootfähigen USB-Flash-Laufwerk gegeben.

5. Um eine bootfähige CD / DVD erstellen - folgen Sie den Schritten in # 6 & # 7 oben.

6. So erstellen Sie einen bootfähigen USB-Flash-Laufwerk - folgen Sie den Schritten in # 8 und # 9 oben.

Hinweis: Achten Sie unbedingt darauf, dass die Firmware-Datei / Version, die Sie oder Downgrading mit der SanDisk SSD mit dem Sie arbeiten Kompatibel - Zur Verwendung des falschen Firmware-Version können Sie Ihre SSD zu veranlassen, sich dauerhaft un-brauchbar. Kontakt SanDisk technischen Support, wenn Sie im Zweifel vor dem Versuch update sind.