SSD Tool Help

A propos | Fonctionnement | Advertissements | Dépannage | Contact

Utiliser SSD Toolkit

Lorsque vous lancez the SSD Toolkit, vous sera donné une liste des lecteurs disponibles. Vous devez d'abord sélectionner le lecteur que vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l'outil que vous souhaitez utiliser ou le test que vous souhaitez réaliser.

S'il devient nécessaire de changer la langue affichée par l'interface utilisateur, cliquez sur A propos de bouton, puis Langue et sélectionnez parmi les langues disponibles.

Quand une version plus récente du SSD Toolkit devient disponible, il peut être obtenu en cliquant sur le bouton A propos de, puis cliquez sur le bouton Mises à jour logicielles. Vous serez dirigé vers le site de Sandisk d'obtenir la dernière version via téléchargement.

L'onglet Informations Drive va vous montrer les informations du disque qui est disponible pour le système. Comprend le modèle, numéro de série, version du firmware, la capacité du disque, ainsi que d'autres informations précieuses. Vous avez également une liste des caractéristiques d'entraînement soutenu.

Les informations sur le disque peuvent être exportées vers un fichier. CSV en cliquant sur le bouton Exporter des données.

L'onglet Attributs SMART va vous montrer l'état actuel SMART de la tendance générale ainsi que le statut de l'individu attributs SMART du disque sélectionné. La liste des attributs SMART peuvent être exportés vers un fichier. CSV en cliquant sur le bouton Exporter des données. |  |

L'onglet Firmware Updater va vous montrer la capacité du disque en cours, le numéro de modèle, numéro de série et la révision actuelle du firmware. Elle permettra aussi de noter la date de la dernière vérification des mises à jour du firmware.

Vous pouvez vérifier les mises à jour du firmware rapidement en ligne (connexion Internet requise) ou de sélectionner un fichier de firmware qui a été préalablement enregistré sur votre ordinateur ou un lecteur sur votre système. Avec ces options, vous pouvez appliquer le nouveau firmware facilement et rapidement à votre SanDisk SSD.

METHODE EN LIGNE (recommandée):

1. Sélectionnez le SSD SanDisk de la liste des disques que vous voulez vérifier si une mise à jour du firmware.

2. Cliquez sur le bouton Check for Updates. L'application va interroger le site de support SanDisk et vous informera si une mise à jour est disponible ou non.

3. Si une mise à jour est disponible, cliquez sur le bouton Appliquer à jour pour continuer le processus. Cela vous donnera la possibilité de choisir la version du firmware que vous voulez appliquer à la DSS.

4. Cliquez sur OK pour continuer. Le programme va télécharger la version du firmware que vous avez sélectionnée.

5. Cliquez sur OK pour continuer. Vous êtes maintenant la possibilité de créer une image ISO d'un CD / DVD amorçable (étape n ° 6) ou de créer une lecteur flash USB bootable (passez à l'étape n ° 8).

6. Si vous choisissez de créer des CD / DVD amorçable de mise à jour du firmware, sélectionnez un emplacement et un nom pour le fichier ISO (numéro de firmware dans recommandons nom de fichier pour en faciliter la consultation). Cliquez sur Créer pour créer et enregistrer le fichier ISO à l'emplacement sélectionné ..

7. Cliquez sur OK pour continuer. Gravez le fichier d'image enregistré sur un CD / DVD avec un autre logiciel.

a. Fermer / quitter l'application Toolkit SSD et redémarrez votre ordinateur.

b. Assurez-vous que le lecteur de CD / DVD est le premier appareil dans la séquence de démarrage définie dans le BIOS, et redémarrez votre ordinateur avec la disquette de démarrage CD / DVD inséré nouvellement créé.

c. Après le redémarrage, votre système démarrera à la mise à jour du firmware SanDisk

d. Sélectionnez le lecteur que vous souhaitez mettre à jour la liste affichée.

e. Appuyez sur ENTRER pour démarrer la mise à jour.

f. Lorsque la mise à jour est terminée, Appuyez sur ENTRER pour éteindre l'ordinateur.

g. Retirez le CD de démarrage / DVD du lecteur et redémarrez l'ordinateur.

h. Ça y est ... c'est fini!

8. Si vous choisissez de créer la lecteur flash USB bootable pour mise à jour du firmware, brancher une lecteur flash USB vierge. Vous perdrez toutes les données existantes sur la lecteur flash USB.

9. Sélectionnez la lecteur flash USB dans la liste déroulante et cliquez sur Créer. Cliquez sur OK lorsque terminé.

a. Fermer / quitter l'application Toolkit SSD et redémarrez votre ordinateur.

b. Connectez votre clé USB d'amorçage, assurez-vous qu'il est le premier appareil dans la séquence de démarrage définie dans le BIOS, et redémarrez votre ordinateur.

c. Après le redémarrage, votre système démarrera à la mise à jour du firmware SanDisk

d. Sélectionnez le lecteur que vous souhaitez mettre à jour la liste affichée.

e. Appuyez sur ENTRER pour démarrer la mise à jour.

f. Lorsque la mise à jour est terminée, Appuyez sur ENTRER pour éteindre l'ordinateur.

g. Retirez la clé USB d'amorçage du système et redémarrez l'ordinateur.

h. Ça y est ... c'est fini!

MÉTHODE MANUELLE

1. Sélectionnez le SSD SanDisk de la liste lecteur que vous souhaitez mettre à jour le firmware.

2. Cliquez sur le bouton Mise à jour manuelle.

3. Recherchez et sélectionnez le fichier du firmware précédemment enregistré binaire. Cliquez sur Ouvrir.

4. Vous êtes maintenant la possibilité de créer une image ISO d'un CD / DVD bootable ou créer une lecteur flash USB bootable.

5. Pour créer un CD / DVD amorçable - suivez les étapes # 6 & # 7 ci-dessus.

6. Pour créer une lecteur flash USB bootable - suivez les étapes de # 8 & # 9 ci-dessus.

Note: Soyez absolument certains que le fichier firmware / version que vous mettez à niveau ou la rétrogradation à compatible avec le SSD SanDisk vous travaillez avec - Utilisation de la version du firmware incorrecte peut provoquer votre SSD de devenir définitivement non-utilisable. Contactez le support technique de SanDisk si vous êtes dans le doute avant de tenter mise à jour.