SSD Tool Help

Circa | Operazione | Avvertenze | Risoluzione dei problemi | Contactto

Utilizzando SSD Toolkit

Quando si avvia il Toolkit SSD, vi verrà dato un elenco delle unità disponibili. Per prima cosa selezionare il drive che si desidera lavorare, e poi selezionare lo strumento che si desidera utilizzare o il test che si desidera eseguire.

Se si rende necessario per cambiare la lingua visualizzata l'interfaccia utente, fare clic sul pulsante Informazioni, poi Lingua e scegliere tra le lingue disponibili.

Quando una nuova versione del Toolkit SSD saranno disponibili, si possono ottenere facendo clic sul pulsante Informazioni su, quindi fare clic sul pulsante Aggiornamenti software. Sarete portati al sito web di Sandisk ottenere la versione più aggiornata tramite download.

La scheda Informazioni Drive vi mostrerà le informazioni sull'unità che è disponibile al sistema. Comprende il modello, numero di serie, la versione del firmware, la capacità del disco, così come altre informazioni utili. Siete anche fornito un elenco delle caratteristiche di unità supportati.

Le informazioni sull'unità possono essere esportati in un file. CSV facendo clic sul pulsante Esporta dati.

La scheda SMART attributi vi mostrerà lo stato attuale SMART dell'unità complessiva, nonché lo stato dei singoli attributi SMART dell'unità selezionata. L'elenco degli attributi SMART possono essere esportati in un file. CSV facendo clic sul pulsante Esporta dati. |  |

La scheda di aggiornamento del firmware vi mostrerà la capacità corrente di pilotaggio, il numero di modello, il numero di serie e la versione del firmware attuale. Sarà anche nota la data dell'ultima verifica di aggiornamenti firmware.

È possibile controllare gli aggiornamenti del firmware rapidamente on-line (connessione internet richiesto) oppure selezionare un file del firmware che è stato precedentemente salvato sul computer o un'unità nel vostro sistema. Con entrambe le opzioni, è possibile applicare il nuovo firmware rapidamente e facilmente al vostro SanDisk SSD.

ON-LINE METODO (raccomandato):

1. Selezionare la SSD SanDisk nell'elenco delle unità che si desidera verificare la presenza di un aggiornamento del firmware.

2. Fare clic sul pulsante Controlla aggiornamenti. L'applicazione interrogare il sito di supporto SanDisk e informarti se è disponibile un aggiornamento o meno.

3. Se è disponibile un aggiornamento, fare clic sul pulsante Applica Aggiornamento per continuare il processo. Questo vi darà la possibilità di selezionare la versione del firmware che si desidera applicare al SSD.

4. Fare clic su OK per continuare. Il programma si scarica la versione del firmware che hai selezionato.

5. Fare clic su OK per continuare. Si è ora data la possibilità di creare un'immagine ISO di un CD / DVD avviabile (Step # 6) oppure creare una flash drive USB avviabile (passare al punto # 8).

6. Se si sceglie di creare il CD / DVD per l'aggiornamento del firmware, selezionare un percorso e un nome per il file ISO (consiglio numero del firmware nel nome del file per una facile consultazione). Fare clic su Crea per creare e salvare il file ISO nella posizione selezionata.

7. Fare clic su OK per continuare. Masterizzare il file immagine salvato su un CD / DVD con un'altra applicazione software.

a. Chiudere / uscire dall'applicazione Toolkit SSD e riavviare il computer.

b. Assicurarsi che il drive CD / DVD è il primo dispositivo nella sequenza di avvio definita nel BIOS, e riavviare il computer con la nuova creazione CD / DVD disco di boot inserito.

c. Dopo il riavvio, il sistema si avvierà il Firmware Updater SanDisk

d. Selezionare l'unità che si desidera aggiornare dall'elenco visualizzato.

e. Premere il tasto ENTER per avviare l'aggiornamento.

f. Quando l'aggiornamento è completato, premere INVIO per spegnere il computer.

g. Rimuovere l'avvio del CD / DVD dall'unità e riavviare il computer.

h. Questo è ... finito!

8. Se si sceglie di creare la flash drive USB avviabile per l'aggiornamento del firmware, collegare una flash drive USB vuota. Si perdono tutti i dati esistenti sulla penna USB.

9. Selezionare la flash drive USB nella casella di riepilogo e fare clic su Crea. Fare clic su OK una volta completato.

a. Chiudere / uscire dall'applicazione Toolkit SSD e riavviare il computer.

b. Collegare il avviabile USB Flash Drive, assicuratevi che sia il primo dispositivo nella sequenza di avvio definita nel BIOS, e riavviare il computer.

c. Dopo il riavvio, il sistema si avvierà il Firmware Updater SanDisk

d. Selezionare l'unità che si desidera aggiornare dall'elenco visualizzato.

e. Premere il tasto ENTER per avviare l'aggiornamento.

f. Quando l'aggiornamento è completato, premere INVIO per spegnere il computer.

g. Rimuovere l'avvio USB Flash Drive dal sistema e riavviare il computer.

h. Questo è ... finito!

METODO MANUALE

1. Selezionare la SSD SanDisk nell'elenco delle unità che si desidera aggiornare il firmware.

2. Fare clic sul pulsante Aggiorna manuale.

3. Individuare e selezionare il file precedentemente salvato binario del firmware. Fare clic su Apri.

4. Si è ora data la possibilità di creare un'immagine ISO di un CD / DVD o creare una flash drive USB avviabile.

5. Per creare un CD / DVD - seguire i passaggi della # 6 e # 7.

6. Per creare una flash drive USB avviabile - seguire i passaggi della # 8 e # 9 di cui sopra.

Nota: Fare assolutamente certo che il firmware file / versione che si esegue l'aggiornamento o il downgrade a compatibile con il SSD SanDisk si sta lavorando - Uso della versione firmware non corretto può causare il SSD a diventare definitivamente un-utilizzabile. Contattare il supporto tecnico SanDisk se siete in dubbio, prima di tentare di aggiornamento.