TOSHIBA e-STUDIO-Serie

	Copyright(c) 2003-2017 TOSHIBA TEC CORPORATION, Alle Rechte vorbehalten.
			15. Februar 2017

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Begrenzungen und Regeln.  Bitte lesen Sie diese Angaben vor der Verwendung durch.


--------------------------------------------------------------------------------
    Druckertreiber (Universal 2/PS3/XPS)			Version 7.188.4003.22
--------------------------------------------------------------------------------

Regeln
======

1. Windows

- Wenn mithilfe von "Point-and-Print" ein auf dem Server installierter Druckertreiber auf einem Client-PC installiert wird und auf dem Client-PC der Standardwert auf der Registerkarte "Allgemein" des Druckertreibers unter "Einstellungen" festgelegt wird, wird er nicht zum Standardwert auf dem Client-PC, auch wenn im Druckertreiber auf dem Server "Normale Einstellungen" geändert wird.

- In Windows 8 (32 Bit) werden die Dialogfelder, die beim Drucken eingeblendet werden (z. B. "Kennwort für vertraulichen Druck" und "Abteilungscode") in einem inaktiven Zustand angezeigt. Dies liegt daran, dass die Anwendung in Windows 8 (32 Bit) über WOW64 aufgerufen wird. Bitte machen Sie das angezeigte Dialogfeld aktiv, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

- Wenn Bilder im Hochformat und Querformat auf den gleichen Blatt von "Mehrere Seiten pro Blatt" vorhanden sind, wird der Druck nicht durch Drehen eines der Bilder ausgeführt.  Er wird durch Verkleinerung ausgeführt.

- Wenn ein Originaldokument, das Grafiken im Hoch- und Querformat enthält, im Modus ‚2-seitiger Druck' gedruckt wird, kann es vorkommen, dass eine Grafik auf die nächste Seite gedruckt wird, sobald sich deren Ausrichtung ändert.

- Die Hilfe-Meldung erscheint nicht, auch wenn die Schaltfläche "?" oben rechts im Bildschirm geklickt wird.

- Bei Verwendung eines Standard TCP/IP-Anschlusses unter Windows XP, ändern Sie nicht den Vorgabe-Anschlussnamen.  Wenn der Anschlussname geändert werden soll, ändern Sie den Namen, öffnen Sie Eigenschaften am Drucker und klicken Sie auf das Register Konfiguration, und dann auf die Schaltfläche Jetzt aktualisieren, um den aktuell verwendeten e-STUDIO zu finden.

- Wenn der Druck in einer NetWare-Umgebung ausgeführt wird, kann SNMP-Kommunikation nicht sofort nach der Installation des Druckers ausgeführt werden.  Öffnen Sie Eigenschaften am Drucker und klicken Sie auf das Register Konfiguration, und dann auf die Schaltfläche Jetzt Aktualisieren, um den aktuell verwendeten e-STUDIO zu finden.

- Wenn der PS3-Druckertreiber verwendet wird und der Adobe TypeManager Font den Druck ausführt, wird dies ein Fehler. Verwenden Sie deshalb nicht den Adobe TypeManager Font. Verwenden Sie den PCL-Druckertreiber, wenn Sie den Adobe TypeManager Font verwenden müssen.

- Wenn LPR zum Drucken verwendet wird, deaktivieren Sie das Byte Counting.

- Beim Drucken eines Wasserzeichens kann das Resultat sich je nach Einstellungen von der Erwartung unterscheiden.  In diesem Fall drucken Sie das Waserzeichen erneut nach dem Ändern von Größe und Position von Wasserzeichen.  Es ist wirksam, das Wasserzeichen im Druckbereich zu platzieren.

- Nicht kompatibel mit TOSHIBA Universal Printer, TOSHIBA e-STUDIO Series PS3 und dem Druckertreiber TOSHIBA e-STUDIO Series XPS

Funktionen wie „Profil“, „Wasserzeichen“, „Overlay“ und mit den Druckertreibern TOSHIBA Universal Printer, TOSHIBA e-STUDIO Series PS3, TOSHIBA e-STUDIO Series XPS erstellte exportierte Einstelldateien funktionieren nicht mit diesem Druckertreiber.
Erstellen Sie diese erneut mit diesem Druckertreiber.

- Beschränkungen bei der Verwendung von Profilen
1. <Inkompatibilität zwischen Modellen mit Festplatte (HDD)/Modellen ohne HDD>
1.1. Wenn Sie in einem Modell mit HDD ein Profil laden, welches in einem Modell ohne HDD erstellt wurde, gehen alle Druckaufträge mit Ausnahme des normalen und Overlay-Drucks verloren.
Beenden Sie das Druckertreiber-Programm über die Option Abbrechen und öffnen Sie es zum Fortfahren erneut.

1.2 Wenn Sie in einem Modell ohne HDD ein Profil laden, welches in einem Modell mit HDD erstellt wurde, stehen alle Druckaufträge einschließlich denen, die HDD benötigen, zur Auswahl.
Bitte wählen Sie nicht die Druckaufträge aus, die HDD benötigen. Wenn Sie Druckaufträge senden, die HDD benötigen, werden diese im MFP gelöscht.
Entnehmen Sie Details zu den Druckaufträgen, die HDD benötigen, der Druckanleitung.

2. <Inkompatibilität zwischen Modellen mit automatischer Duplexeinheit (ADU)/Modellen ohne ADU>
2.1. Wenn Sie in einem Modell mit ADU ein Profil laden, welches in einem Modell ohne ADU erstellt wurde, ist das 2-seitige Drucken deaktiviert.
Beenden Sie das Druckertreiber-Programm über die Option Abbrechen und öffnen Sie es zum Fortfahren erneut.

2.2. Wenn Sie in einem Modell ohne ADU ein Profil laden, welches in einem Modell mit ADU erstellt wurde, ist das 2-seitige Drucken aktiviert.
Wählen Sie das 2-seitige Drucken jedoch nicht. Wenn Sie einen 2-seitigen Druckauftrag senden, wird er nur 1-seitig gedruckt.

- Drucken aus einer Anwendung

(1) Übersicht
Obwohl einige Druckoptionen aus Ihrer Anwendung eingestellt werden können, verwenden Sie Ihre Anwendung nicht zur Druckeinstellung. Verwenden Sie Ihren Druckertreiber zum Einstellen von Druckoptionen.
Wenn Druck nach dem Einstellen Ihrer Anwendung ausgeführt wird, können unerwartete Ergebnisse auftreten oder die Verarbeitung kann lange dauern.
Stellen Sie nicht "Kollatieren" in Ihrer Anwendung ein.
Bei der Wahl eines Papierfachs für Ihre Anwendung können zwei "AutoSelect tray"-Anzeigen erscheinen. In diesem Fall wählen Sie das unten gezeigte "AutoSelect tray" (Autowahl-Fach).

(2) Microsoft Excel
Excel behandelt jedes Worksheet als einen Druckauftrag.  Die Einstellung im Druckertreiber-Bildschirm gelten nur für das erste Worksheet.

Wenn Sie mehr als eins in [Kopien] im Drucken-Dialog für Excel eingeben, markieren Sie nicht [Kollatieren].

(3) Adobe Acrobat 
Bei Verwendung von PS3 für den Druck können gedruckte Bilder vergrößert oder verkleinert werden. Durch Verwendung von PCL6 oder PS3 mit den folgenden Druckeinstellungen können auch in diesem Fall Bilder der richtigen Größe ausgedruckt werden.
Öffnen Sie das Druckdialogfeld, um die Einstellungen für PS3 vorzunehmen.
- Wählen Sie [An Papier anpassen] aus dem Menü [Seitenskalierung]. 
- Markieren Sie [Papierquelle nach PDF-Seitengröße wählen]. 
(Beachten Sie, dass die Papiereinstellungen des Treibers nicht gelten, da die Papiergröße der PDF Datei verwendet wird.)

(4) Adobe PageMaker
Bei Privatdruckvorgängen und Abteilungscode-Druckvorgängen unter Verwendung von WindowsPPD für Adobe PageMaker muss immer ein Code angegeben werden. Andernfalls wird eine Fehlernachricht gedruckt. 


- Point & Print vom Windows-Server

 Druck-Einrichtung, die "Standartwerte" des Servers eingestellt ist, kann möglicherweise nicht auf der Client-Seite reflektiert werden, je nach der Kombination von Server-Betriebssystem und Client-Betriebssystem.


- XPS Printer Driver

(1) Wenn mit einem XPS-Druckertreiber unter Windows Vista 32-Bit über XPS-Viewer-EP oder unter Windows Vista 64-Bit über einen XPS-Viewer-EP gedruckt wird, treten folgende Probleme auf. Durch die Verwendung eines universellen Druckers oder eines PS3-Druckers lassen sich diese Probleme vermeiden.
1. Der eingegebene Abteilungscode wird ungültig, und der Job wird als nicht definierter Job behandelt. 
2. Beim privaten Drucken wird das zum Drucken eingegebene Passwort ungültig und das Eingabefeld erscheint leer.
3. Von TopAccessDocMon wird keine Ereignismeldung für den Abschluss des Druckvorgangs gesendet.
4. Die Job-Warteschlange kann nicht von TopAccessDocMon ausgedruckt oder gelöscht werden.
5. Der Dokumentenname wird nicht auf dem Touch-Panel des Geräts, in der Druckwarteschlange in TopAccessDocMon und auf den Bildschirmen Druckprotokoll und e-Filing in TopAccess angezeigt.

(2) Wenn mit XPS-Viewer gedruckt wird, während unter XPS-Druckertreiber der FILE-Port ausgewählt ist, erscheint kein Dialogfenster mit dem Dateizielspeicherort, und die Daten können nicht in einer Datei gespeichert werden. 
* Dieses Phänomen tritt unter Windows 7 und Windows Server 2008 R2 nicht auf.

(3) Unter folgenden Umständen können keine Überlagerungsdateien erstellt werden, obwohl „Druck in Überlagerungsdatei“ ausgewählt und ausgeführt wird. 
1. Bei Ausführung mittels Point & Print unter Windows Server und installiertem XPS-Druckertreiber, allerdings nur dann, wenn in der Registerkarte Freigabe nicht „Druckauftragsaufbereitung auf Clientcomputern durchführen“ ausgewählt wurde.
2. Bei Ausführung mit dem automatisch duplizierten XPS-Druckertreiber (Automatisch erstellter Clientdrucker) in der Citrix-Umgebung.

(4) Einige Anwendungen oder Dokumente können fehlerhafte Druckergebnisse bewirken. Verwenden Sie in diesem Fall den universellen Druckertreiber oder den PS3-Druckertreiber.

(5) Um mithilfe des vom Windows-Server installierten XPS-Druckertreibers mittels Point & Print zu drucken, wählen Sie eine Schriftart für das Wasserzeichen, das auf dem Server installiert wurde
* Wenn allerdings unter der Registerkarte Freigabe des installierten Druckertreibers „Druckauftragsaufbereitung auf Clientcomputern durchführen“ ausgewählt wird, ist es möglich, problemlos zu drucken.

(6) Um mithilfe des automatisch duplizierten XPS-Druckertreibers (Auto Created Client Printer) in der Citrix-Umgebung zu drucken, wählen Sie für das Wasserzeichen eine Schriftart aus, die auf dem Client-PC installiert wurde. Andernfalls kann das Wasserzeichen nicht ordnungsgemäß gedruckt werden.

(7) Hinzufügen eines Point & Print (Windows Server - Client) Druckertreibers
<Hinzufügen eines 64-Bit- oder 32-Bit-Druckertreibers unter Windows Server 2003, wenn Client und Server einen unterschiedlichen Mikroprozessortyp aufweisen>
1. Geben Sie einen Drucker unter der Registerkarte Freigabe des Druckertreibers frei und klicken Sie auf „Zusätzliche Treiber“, um x64 bzw. x86 auszuwählen.
2. Wählen Sie eine Datei mit der Erweiterung .INF aus dem Druckertreiberpaket (x64 oder x86) aus.
3. Es wird eine CD-ROM der Windows Server 2003 (x64/x86) Produktreihe benötigt. Nach dem Einlegen der CD wird „NTPRINT.INF“ automatisch aus dem Ordner „amd64“ oder „i386“ ausgelesen.
4. Da „MSXPSDRV.INF“ benötigt wird, wählen Sie „%SYSTEMROOT%\System32\Spool\XPSEP\amd64“ oder „%SYSTEMROOT%\System32\Spool\XPSEP\i386“.
5. (Falls die Client-CD, die in Schritt 2 oben zum Auswählen des Treiberpakets benutzt wurde, bereits aus dem Laufwerk entnommen wurde) Legen Sie die CD erneut ein und weisen Sie den Ort für den x64- oder x86-Druckertreiber zu.

<Hinzufügen eines 64-Bit- oder 32-Bit-Druckertreibers unter Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2, wenn Client und Server einen unterschiedlichen Mikroprozessortyp aufweisen>
[Vorbereitung] Kopieren Sie den Ordner „ntprint.inf_********“ im Ordner „%SYSTEMROOT%\system32\DriverStore\FileRepository“ des Vista- oder Windows 7-Client auf den Vista- oder Windows 7-Server oder lassen Sie die Benutzer die Ordner teilen.
1. Geben Sie einen Drucker unter der Registerkarte „Freigabe“ des Druckertreibers frei und klicken Sie auf „Zusätzliche Treiber“, um x64 bzw. x86 auszuwählen.
2. Wählen Sie eine Datei mit der Erweiterung .INF aus dem Druckertreiberpaket (x64 oder x86) aus.
3. Windows Media (x64-Prozessor) oder Windows Media (x86-Prozessor) ist erforderlich.  Öffnen Sie den Ordner „ntprint.inf_********“ des Vista- oder Windows 7-Client und wählen Sie die Datei „ntprint.inf“.
4. Klicken Sie auf OK.


- Bluetooth
Einige handelsübliche Bluetooth USB-Adapter können eventuell nicht mit diesem MFP zusammen benutzt werden.
Empfohlene Bluetooth USB-Adapter, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung für Bluetooth.


--------------------------------------------------------------------------------
Drucken
--------------------------------------------------------------------------------

Regeln
======

1. Manche Dokumente können bewirken, das der für den Druck reservierte Speicher unzureichend wird.

2. Wenn das Drucken im Farbmodus erfolgt, wird der schwarze Toner zum Drucken der grauen Bereiche verwendet, da "Reines Grau" im Dialogfeld "Einstellung" unter "Bildqualität" als Standardeinstellung des Druckertreibers aktiviert ist. Infolgedessen kann es zu unerwarteter Ausgabe kommen, abhängig von den Druckdaten, (z. B. moiré statt glatter Farbverlauf). Deaktivieren Sie in diesem Fall "Reines Grau."

3. TOSHIBA Universal Printer 2 printer driver has functional restrictions for usage as Generic Model.


---------------------------------------------------------
Support-Status der Citrix-Produkte für den Druckvorgang
---------------------------------------------------------

1. Namen der unterstützten Produkte
  - Citrix XenApp 6.0
  - Citrix XenApp 6.5
  - Citrix XenDesktop App Edition 7.1
  - Citrix XenApp 7.5
  - Citrix XenApp 7.6

2. Getestete Betriebsumgebungen
  - Server OS	: Windows Server 2012 R2 (XenApp 7.1/7.5/7.6)
                  Windows Server 2008 R2 (XenApp 6.0/6.5)
  - Client OS	: Windows 8 64bit, Windows 8.1 32bit, Windows 10 64bit


--------------------------------------------------------------------------------
Warenzeichen
--------------------------------------------------------------------------------

- Der offizielle Name von Windows XP ist Microsoft Windows XP Betriebssystem.
- Der offizielle Name für Windows Server 2003 ist Microsoft Windows Server 2003 Operating System.
- Der offizielle Name für Windows Server 2008 ist Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
- Der offizielle Name von Windows Server 2012 ist "Betriebssystem Microsoft Windows Server 2012".
- Der offizielle Name von Windows Vista ist Microsoft Windows Vista-Betriebssystem.
- Der offizielle Name von Windows 7 ist Microsoft Windows 7-Betriebssystem.
- Der offizielle Name von Windows 8 ist "Betriebssystem Microsoft Windows 8".
- Der offizielle Name von Windows 10 ist "Betriebssystem Microsoft Windows 10".
- Microsoft, Windows und die Warenzeichen und Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- PostScript und die Warenzeichen und Produktnamen anderer Adobe Systems-Produkte sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und anderen Ländern.
- Novell, NetWare und NDS sind Warenzeichen von Novell, Inc.
- TopAccess ist ein Warenzeichen von TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Citrix, MetaFrame, MetaFrame XP sind eingetragene Marken, und Citrix Presentation Server ist eine Marke von Citrix Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Bluetooth(R) ist eine registrierte Handelsmarke und Eigentum von Bluetooth SIG, lnc.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an anderen hier zitierten Bezeichnungen erkennen wir an. 
