原结构楼板
L70x70x6镀锌角钢
L50x50x5镀锌角钢
L40x40x4镀锌角钢
L30x30x3镀锌角钢
%%C8金属吊杆@≤1200
螺母
垫圈
吊件
U50系列轻钢龙骨
U50承载轻钢主龙骨@=1000
U50覆面轻钢次龙骨@=400x600
轻钢次龙骨折弯连接于墙
L40x40x4镀锌角钢角码
80mm长L40x40x4镀锌角钢角码
预埋L30x3角钢与膨胀螺栓焊接
自攻螺丝
M8X90金属胀锚螺栓
M12不锈钢膨胀螺栓
M8X25螺栓
不锈钢挂件
灌注环氧树脂
5mm厚不锈钢干挂件
\U+22058不锈钢螺栓
横向角钢龙骨L40x40x4@≤600
75x0.5x30轻钢龙骨
5mm厚钢板
5mm厚不锈钢
砂钢槽
镶嵌不锈钢条
不锈钢边框
不锈钢门夹
不锈钢踢脚线
不锈钢挂衣杆
□50x4镀锌方通
□40x4镀锌方通
□30x3镀锌方通
□25x2镀锌方通
□20x40x2镀锌方通
3块5mm胶合板
不锈钢U型槽
合页
门吸
地弹簧
烟斗绞
伸缩拉轨
M12螺栓
铝条边喷油漆
8#槽钢龙骨
10#槽钢龙骨
M12x160化学螺栓