要修改某个窗口的特性，或使用特定窗口的功能，请首先把焦点转移到该窗口。快捷键为：ESC。
NC Studio运动控制系统直接采用Windows图形用户界面和多任务环境，极大的方便了用户的使用。
您可以把加工文件集中放在一个文件夹或分类文件夹下，NC Studio帮助您记录最近使用过的加工文件和最近使用过的文件夹，方便您的操作。
启动NC Studio之后，系统自动关闭屏幕保护功能，在您退出该系统之后恢复，保证您的工作不受任何打扰。
NC Studio支持ISO标准G代码格式和标准绘图仪格式(HPGL PLT)，从而可以使用多种CAD、CAM软件生成的文件格式（ISO格式或HPGL格式），包括MasterCAM，CASMATE，文泰，AUTOCAD，COREL DRAW等。
NC Studio参考了多种标准数控系统的指令设置和文件格式，能够与常用的数控系统兼容。
在三维视图模式下，模拟显示窗口处于焦点状态时，使用数字键盘上的“+”、“-”、“*”可以对视图的比例进行修改，分别为放大、缩小、最合适比例。
在三维视图模式下，模拟显示窗口处于焦点状态时，使用ALT键与LEFT、RIGHT、UP、DOWN、PAGEUP、PAGEDOWN组合，可以进行视角的旋转，使您从任意角度进行观察。
在三维视图模式下，模拟显示窗口处于焦点状态时，使用HOME键可以使视图中的加工部分居中显示，使用END键可以使视图中刀具当前点居中显示。
在三维视图模式下，模拟显示窗口处于焦点状态时，使用数字键盘上的“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”可以以指定视角进行观察。
想在“加工轨迹”窗口改变一下渐变背景吗？打开“个性化参数”对话框试试吧？
在“加工轨迹”窗口，可以显示或者隐藏行程范围，方法是在“个性化参数”对话框中修改。
菜单“操作|执行加工指令”中的MDI方式使您可以直接输入一组简单的控制指令实现需要一串操作才能实现的工作。
加工速度优化，使您加工速度提高，加工出来的工件没有振纹，使您更加满意。
三维视图模拟显示，使加工过程和加工结果以非常直观的方式直接展现在你的面前。
可以选择更换文件时是否自动请空视图，从而可以使您有办法观察单个工件多个部分多次加工的效果。
扩充了HPGL格式的PLT文件的支持，目前能够兼容绝大多数符合该标准的文件。
IJK增量模式选择，使您可以更加自由的人工编程，随意发挥，也可以兼容更广泛的加工文件格式。
系统配置参数仅与您的工作目录有关，通过创建多个快捷方式并使用不同的工作目录，您可以同时保留多套控制参数。
更加强大的键盘支持，您可以通过键盘实现您想要实现的任何功能，而且比鼠标操作更便捷。
在即时指令输入框中(MDI 方式)，使用分号";"分隔符，可以一次输入多条指令。
G代码现在支持刀具补偿，子程序调用、参数化编程，如果您使用手工编程，那么现在将更加得心应手。
您可以在折叠多页面之间用CTRL+TAB快捷键切换，在对话框内部用TAB键切换，而在不同位置的页面之间用ESC键切换。
试试“程序管理”功能，你会发现用它管理加工程序非常方便。
是否经常想快捷地定位到某一点，试试“直接定位功能”功能。
“直接定位功能”功能的快捷键是F5。
在“直接定位功能”窗口的 X 前输入 + 号，实现增量输入。
在“直接定位功能”窗口的 X 前输入 * 号，实现机械坐标定位。
我们一直在改进我们的产品，如果你有好的建议，请通过email或电话与我们联系。
